Приложение №3 к извещению

о проведении открытого аукциона в электронной форме

**Наименование и описание объекта закупки**

**Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| 1 |  23-01-01Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | ОКПД2-32.50.22.129 | Ширина сиденья  | Не менее360,00  | мм | 60 | штука |
| Наличие поворотных колес | Да | - |
| Количество колес  | 4 | шт. |
| Наличие тормозной стояночной системы | Да | - |
| Предназначен для использования Получателями с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. | Да | - |
| Рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | Да | - |
| Наличие съемного судна с крышкой | Да | - |
| Наличие санитарного сиденья с накладной крышкой | Да | - |
| Наличие откидных подлокотников | Да | - |
| Возможность регулировки сиденья по высоте | Да | - |
| Максимальная допустимая нагрузка  | Не менее 100 | кг |
| 2 | 23-01-02Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | ОКПД2-32.50.22.129 | Ширина сиденья  | Не менее360,00  | мм | 180 | Штука |
| Предназначен для использования Получателями с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. | Да | - |
| Рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | Да | - |
| Наличие съемного судна с крышкой | Да | - |
| Наличие санитарного сиденья с накладной крышкой | Да | - |
| Наличие откидных подлокотников | Да | - |
| Количество опор | 4 | шт |
| Возможность регулировки сиденья по высоте | Да | - |
| Максимальная допустимая нагрузка  | Не менее 100 | кг |

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» в части раздела 4 «Общие технические требования».

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. Товар не должен иметь механических повреждений.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен обеспечиваться гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

 **Срок поставки Товара:** Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом не позднее 09 января 2025 года.

**Срок поставки товара Получателям**: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 09 января 2025 года по 31 августа 2025 года. Поставка товара получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».