**Приложение № 1**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ в 2024 году по изготовлению туторов на нижние конечности.**

Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

**Требования к качеству, безопасности и результатам работ:**

Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности должносодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателем (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Туторы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52878-2021. Выполнение работ по обеспечению Получателей туторами на нижние конечности должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных туторов на нижние конечности Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности для Получателей должно осуществляться Участником закупки лично либо с привлечением соисполнителя. Участник закупки (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** ([п. 46. ч. 1 ст. 12](consultantplus://offline/ref=94D595CEA4EEC6448BB7645EF11D24CA90FDBDAD3808A4DCF7B0FE109F8CE199202DCE89C5404F6BF414B870F11665D329747327E4F8D921O640G) Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)).

Работы по обеспечению Получателей туторами на нижние конечности следует считать выполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению туторов на нижние конечности для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ПОИ  Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку | | | | | |
|  | Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **1** | **8-09-49** КОЗ 03.28.08.09.49 | 32.50.22.124 -Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на голеностопный сустав | Описание тутора | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | |
| **2** | **8-09-51** КОЗ 03.28.08.09.51 | 32.50.22.124 -Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на коленный сустав | Описание тутора | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | |
| **3** | **8-09-54** КОЗ 03.28.08.09.54 | 32.50.22.124 -Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на всю ногу | Описание тутора | Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | |
| Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные туторы на нижние конечности, месту и сроку выполнения работ:  На туторы на нижние конечности устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ).  Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные туторы на нижние конечности составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.  Срок службы туторов на нижние конечности: не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача туторов на нижние конечности должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней.

**Срок действия государственного контракта по 13.12.2024 года (включительно).**