### Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

### Описание объекта закупки

Поставка электронных стационарных видеоувеличителей для обеспечения в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТРУ | Наименование характеристики | [Тип характеристики](http://10.225.30.24/) | [Значение](http://10.225.30.24/) | [Единица измерения (по ОКЕИ)](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, от](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, до](http://10.225.30.24/) | Вариация характеристик |
| 13-01-03  Электронный стационарный видеоувеличитель  ОКПД2-26.40.33.190- Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая  КТРУ-28.99.39.190-00000283 Видеоувеличитель  Обязательное применение 22.05.2022 -Бессрочно  Включено в каталог 12.01.2021 | Тип | Качественная | Стационарный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный уровень увеличения, крат | Количественная |  |  | Больше или равно 60 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие экрана | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер диагонали экрана | Количественная |  | Дюйм | Больше или равно 24 | Меньше 26 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие подсветки | Качественная | да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенного координатного столика | Качественная | да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие дополнительных функций | Качественная | Стоп кадр |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие дополнительных функций | Качественная | Блокировка перемещения координатного столика |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки | Качественная | Яркость изображения |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки | Качественная | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество цветовых режимов | Количественная |  | штука | Больше или равно 20 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Тип питания | Качественная | От сети |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие кнопок управления | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**Требования к качеству, безопасности Товара**

Электронный стационарный видеоувеличитель (далее - ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям возможность чтения плоскопечатного текста, просмотра изображений, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и т. п. посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах.

Получение реабилитационного эффекта от использования электронного стационарного видеоувеличителя для слабовидящих выражено в снижении ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Товар соответствует ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия».

Устройство отвечает требованиям к безопасности и электромагнитной совместимости товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768.

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879.

Товар имеет документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям сертификат (декларация) соответствия Таможенного союза.

Наличие инструкции по эксплуатации крупным шрифтом на русском языке, паспорт изделия.

**Требования к упаковке и хранению Товара**

В соответствии с пунктом 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка Товара в соответствии с п. 5.8.1 ГОСТ Р 51264-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Товар подлежит обязательной маркировке в случае его включения в Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на Товар, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим разделом срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.