Приложение 1 к извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

Наименование объекта закупки: **Поставка транспортных средств (автомобилей), в целях социального обеспечения граждан в 2024 году**

**Требования к количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара****КТРУ** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Количество, штука** |
| 1 | КТРУ: 29.10.20.000-00000012Автомобиль легковой | Тип привода | Моноприводный | 4 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип коробки передач | автомат |
| Рабочий объем двигателя (Кубический сантиметр; миллилитр) | ˃1500 и ≤ 2000 |
| Категория автомобиля | М1 |
| Тип автомобиля | Седан или хэтчбек или универсал  |
| Количество дверей | Не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Топливо | бензин с октановымчислом не менее 92 |
| Экологический класс | не менее 2 |  |

**Требования к качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика**

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Автомобиль должен быть 2024 года изготовления. Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не должен содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не должен иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны воздействовать на поверхности, с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации. Поставляемые автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

1.2. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. В рамках предпродажной подготовки автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1.3. Автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

2. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

2.1. Гарантийный талон на автомобиль;

2.2. Паспорт транспортного средства или Выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) (далее – ЭПТС);

2.3. Сервисная книжка;

2.4. Руководство по эксплуатации автомобиля;

2.5. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

2.6. Копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

2.7. Копия сертификата соответствия на автомобиль;

2.8. Акт приемки-передачи автомобиля.

2.9. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

3.1. Гарантия на товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч километров) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

3.2. На отдельные комплектующие изделия и элементы устанавливаться гарантия 12 (двенадцать) месяцев (в соответствии с данными завода изготовителя с учетом допустимого пробега), с момента передачи товара Получателю.

3.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, с даты передачи товара Получателю, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

3.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи товара.

3.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

3.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.

3.7. Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению Поставщиком либо соисполнителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

4.Требования к качеству товара:

4.1. Условия перевозки товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.2. Качество и маркировка товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».