**Техническое задание**

**на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование по классификатору** | **Наименование характеристики** | **Характеристики (описание)** | **Кол-во, штуки** |
| **Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП** | 1.Описание функциональных и технических характеристик | Кресло-стул с санитарным оснащением - техническое средство для реабилитации, предназначенное для использования пользователями с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление для ухода за тяжелобольными людьми, больными ДЦП.  Кресло-стул отвечает требованиям безопасности для пользователя. | **9** |
| 1.Конструкция | Кресло-стул изготавливается из высокопрочных коррозийно-стойких материалов **и/или** с защитно-декоративным покрытием, позволяющие производить многократную гигиеническую обработку. |
| 2.Конструкция | Кресло-стул оснащен съемным судном, имеет подлокотники, устройство для фиксации (поддержки) головы, устройство для фиксации (поддержки) тела.  Кресло-стул имеет самоорентирующиеся колеса с тормозом на каждом колесе и блокировкой поворота колеса, подножки.  Ширина сиденья, регулируемая ограничителями боковой поддержки;  Глубина сиденья, регулируемая от переднего края до спинки. |
| Ширина сиденья/глубина сиденья | Ширина сиденья: 25см +-1 см; глубина сиденья: 24 см+-1 см.  Ширина сиденья: 27см +-1 см; глубина сиденья: 30 см+-1 см;  Ширина сиденья: 22 см +-1 см; глубина сиденья: 25 см+-1 см;  Ширина сиденья: 25 см +-1 см; глубина сиденья: 29 см+-1 см;  Ширина сиденья: 32 см +-1 см; глубина сиденья: 27см+-1 см;  Ширина сиденья: 21 см +-1 см; глубина сиденья: 24 см+-1 см;  Ширина сиденья: 21 см +-1 см; глубина сиденья: 24 см+-1 см;  Ширина сиденья: 30 см +-1 см; глубина сиденья: 30см+-1 см;  Ширина сиденья: 30 см +-1 см; глубина сиденья: 30 см+-1 см. |
| **Итого** | | | **9** |

Изделия **должны иметь действующие регистрационные удостоверения**, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

Классификация представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология

Кресло – стулья должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»;

- ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Указанный стандарт подлежит применению только в части, соответствующей целям, указанным в п.1 Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.01.2004г. №4.

Гарантийный срок Товара составляет **12 месяцев** со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

**Срок поставки –** с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара и **не позднее 10 июня 2024 года (включительно).**

**Место поставки** Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=ED49F76BD081E8646C1E48546C9CAEBBE05C5E3EC30D8A88AAD424CCE08B14C4E5083B7DD9FC8C6D0873C34C9Ay5L7L) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».