Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделия** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Кол-во изд. / шт.** |
| 1 | **Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами ОКПД2- 26.40.20.122** | -Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см должен иметь жидкокристаллический экран.-Диагональ экрана должен быть не менее 80 см-Формат экрана должен быть не менее 16:9 -Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см должен поддерживать телевизионные стандарты PAL, SECAM.-Количество принимаемых каналов должно быть не менее 30 (должен иметься прием сигналов телетекста Первого канала, ТВЦ, Россия 1, Россия Культура, НТВ, Карусель, каналы вещания КБР).-Телетекст должен быть с памятью не менее 10 страниц. -Телетекст должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке).-Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см должен иметь в наличии функцию двойной высоты субтитров.-Должен иметься разъем для наушников.-Мощность звука должна быть не менее 3 Вт.- Частота обновления должна быть не менее 50 Гц.-Акустическая система должна состоять из не менее 2-х динамиков. -Экранное меню должно быть на русском языке.-Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должен иметь в наличии функцию приема цифрового эфирного телевидения (DVB-T2, DVB-C).-Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см должен быть укомплектован пультом дистанционного управления, инструкцией по эксплуатации на русском языке, гарантийным талоном. -Установка, настройка и обучение получателей правилами пользования телетекстом должна осуществляться исполнителем. -Срок службы телевизоров, установленный изготовителем, должен составлять не менее 7-ми лет. | 100 |

Наименование товара, работ, услуг

Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для получателей с нарушением слуховых функций.

 Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к качеству товара.**

 Корпус и ЖК экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

**Требования к техническим характеристикам.**

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

**Требования к функциональным характеристикам товара.**

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в КГИ (кадровом гасящем импульсе). Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ получателей с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888 системы «Телетекст».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества телевизоров с телетекстом.**

 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи изделия получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателей не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

 Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

 Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению получателей телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место доставки товаров:** Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, поставка изделий осуществляется по месту жительства получателей на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

**Срок поставки товаров:**

Предварительно, не позднее 25 календарных дней со дня заключения контракта, изделия (сто процентов общего объема) должны быть поставлены на территорию Кабардино-Балкарской Республики и предъявлены до выдачи Получателям Заказчику для выборочной проверки на соответствие их количества, комплектности, качества в соответствии с техническим заданием. Проверка осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после поставки ста процентов общего объема Изделий.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.