Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов в 2024 году (совместная закупка)

1. Требования к количеству

Количество поставляемого Товара: без объема.

Максимальное значение цены контракта: 3 046 500 руб.

2. Требования к техническим и количественным характеристикам

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в том числе:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (Раздел 7, 8, 11, 12);

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»;

- ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

3. Технические и функциональные характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Наименование товара по КТРУ** | **ОКПД2/**  **КТРУ** | **Наименование Товара** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам товара** | **Инструкция**  **по заполнению** |
| **1.** | 17-01-05  Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный**  **Модель 1** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный  ВУЗД 90 | количественная | ≥ 141 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 82 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **2.** | 17-01-05  Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный**  **Модель 2** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 141 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 82 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **3.** | 17-01-06  Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный мощный**  **Модель 1** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 130 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 70 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **4.** | 17-01-06  Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный мощный**  **Модель 2** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 130 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 70 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **5.** | 17-01-07  Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности**  **Модель 1** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 124 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 55 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **6.** | 17-01-07  Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности**  **Модель 2** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный  ВУЗД 90 | количественная | ≥ 124 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 55 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция шумоподавления | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Многопрограммность | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Количество каналов | количественная | > 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **7.** | 17-01-08  Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности**  **Модель 1** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 120 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 45 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Нижняя граница диапазона частот | количественная | ≤ 0,1 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Верхняя граница диапазона частот | количественная | ≥ 7,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Кнопка переключения программ прослушивания, индукционная катушка | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **8.** | 17-01-08  Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности**  **Модель 2** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 120 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 45 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Нижняя граница диапазона частот | количественная | ≤ 0,1 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Верхняя граница диапазона частот | количественная | ≥ 7,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Кнопка переключения программ прослушивания, индукционная катушка | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя и с использованием специального компьютерного программного обеспечения. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **9.** | 17-01-01  Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 138 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 76 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Нижняя граница диапазона частот | количественная | ≤ 0,15 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Верхняя граница диапазона частот | количественная | ≥ 4,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Катушка индуктивности, оперативный регулятор усиления, неоперативный регулятор тембра низких частот, неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ, переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О или М-Т) | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **10.** | 17-01-02  Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≤ 135 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 65 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Нижняя граница диапазона частот | количественная | ≤ 0,15 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Верхняя граница диапазона частот | количественная | ≥ 4,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Катушка индуктивности, оперативный регулятор усиления, неоперативный регулятор тембра низких частот, неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ, переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О или М-Т) | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| **11.** | 17-01-03  Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | **Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности** | Назначение | качественная | Медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ 124 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ 55 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Нижняя граница диапазона частот | количественная | ≤ 0,15 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Верхняя граница диапазона частот | количественная | ≥ 4,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Катушка индуктивности, оперативный регулятор усиления, неоперативный регулятор тембра низких частот, неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ, переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О или М-Т) | качественная | Наличие. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Подбор и настройка | качественная | Осуществляется индивидуально с учетом особенностей Получателя. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | В комплект поставки должны входить:  - слуховой аппарат;  - потребительская тара;  - паспорт либо руководство по эксплуатации (на русском языке);  - гарантийный талон;  -элементы питания (в каждый слуховой аппарат);  - стандартный ушной вкладыш. | Значение характеристики не может меняться участником закупки |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям

и порядок приёмки Товара

Поставщик обеспечивает поступление Товара в Самарскую область, предусмотренного Контрактом, для осуществления проверки Товара Заказчиком.

Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты (на адрес электронной почты: info@63.sfr.gov.ru) о поступлении Товара в Самарскую область для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в Самарскую область.

Выборочная проверка поставляемого Товара производится в присутствии представителя Поставщика.

При проведении выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов.

При проведении выборочной проверки Заказчик проверяет:

- соблюдение соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям.

В случае необходимости направления проверяемого Товара для проведения независимой экспертизы, Поставщик обязан безвозмездно предоставить Заказчику по его требованию Товар в день проведения выборочной проверки либо по письменному запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней с получения такого запроса, в необходимом Заказчику количестве (не менее 1 штуки (необходимое количество указывается в запросе Заказчика) каждого наименования Товара, предусмотренного техническим заданием Контракта), руководство пользователя (паспорт) (при наличии), заверенные копии нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлен данный Товар (технические условия производителя (производителей), ГОСТ и др.), с указанием всех характеристик поставляемого Товара.

По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований, устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара.

Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача Товара осуществляется при предъявлении Получателем паспорта, Направления, доверенности (при получении законным представителем, или представителям по доверенности).

При передаче Товара Получателю (представителю Получателя) Поставщик и Получатель (представитель Получателя) подписывают акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю (представителю Получателя).

Поставщик обязан осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик обязан вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Поставщик обязан представить Заказчику информационное письмо (направить в электронном виде по электронной почте, подлинник информационного письма предоставляется Заказчику в ходе исполнения Контракта) о стационарных пунктах выдачи Товара: с адресами, номерами контактных телефонов, графиком работы.