**Техническое задание**

**поставка технических средств реабилитации – телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см в 2025 году**

**Наименование товара**

**телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см**

**Требования к функциональным характеристикам, безопасности и качеству товара**

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении для получателей с нарушением слуховых функций.

Корпус и жидкокристаллический экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

При применении товара по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации, хранению, перевозке и техническому обслуживанию должен быть обеспечен необходимый уровень защиты от прямого и косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования, необходимый уровень изоляционной защиты. ТР ТС 004/2011 (ст.4).

Техническое средство должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию: электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не превышали уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением; техническое средство имело уровень устойчивости к электромагнитным помехам (помехоустойчивости), обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке, для применения в которой оно предназначено.(ТР ТС 020/2011(ст.4).

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

**Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара.**

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

 Наименование и (или) обозначение технического средства (тип, марка, модель - при наличии), его основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство, должны быть нанесены на техническое средство и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах (ТР ТС 020/2011 (п.1. ст. 5)).

 Маркировка технического средства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте (ТР ТС 020/2011 (п.3.ст. 5)).

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Требования к месту поставки товара**

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения получателей техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного получателя.

 Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

 Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

 **Требования к сроку поставки товара**

Поставка Товара Получателем не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товарас 01.01.2025 по 31.07.2025г.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

 В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

 Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней

 Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика или силами получателя с последующей компенсацией получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

 Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

 Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

 Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии**

Понятия, требования, терминология, показатели и условные обозначения приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 342н от 27 апреля 2023г "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во (шт)  |
| **Телевизор с****телетекстом для****приема программ со****скрытыми****субтитрами с****диагональю не****менее 80 см**(наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг)Код позиции КТРУ:26.40.20.122-00000007**Телевизор с****телетекстом для****приема программ со****скрытыми****субтитрами с****диагональю не****менее 80 см** (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), **значение классификатора:** 18-01-01)28.01.18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионномизображении и связанную с ним информацию | Да |  | 207 |
| Телевизор жидкокристаллический | Да |  |
| Диагональ телевизора | ≥ 80  | см |
| Формат экрана | 16:9 |  |
| Частота обновления | ≥ 50 | Гц |
| Класс энергетической эффективности | «А» и выше |  |
| Поддержка стандартов | DVB – T2 |  |
| DVB – C |
| Количество принимаемых каналов | ≥ 30 | канал |
| Телетекст с памятью | ≥ 10 | страница |
| Наличие разъемов для наушников | Да |  |
| Мощность звука | ≥ 2 | Вт |
| Количество динамиков акустической системы  | ≥ 1 | шт |
| Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ получателей с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). | Да |  |
| Меню на русском языке | Да |  |
| Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления  | Да |  |
| Телевизор с телетекстом укомплектован инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Да |  |
| **Телевизор с****телетекстом для****приема программ со****скрытыми****субтитрами с****диагональю не****менее 80 см**(наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг)Код позиции КТРУ:26.40.20.122-00000007**Телевизор с****телетекстом для****приема программ со****скрытыми****субтитрами с****диагональю не****менее 80 см** (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), **значение классификатора:** 18-01-01)29.01.18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионномизображении и связанную с ним информацию | Да |  | 20 |
| Телевизор жидкокристаллический | Да |  |
| Диагональ телевизора | ≥ 80  | см |
| Формат экрана | 16:9 |  |
| Частота обновления | ≥ 50 | Гц |
| Класс энергетической эффективности | «А» и выше |  |
| Поддержка стандартов | DVB – T2 |  |
| DVB – C |
| Количество принимаемых каналов | ≥ 30 | канал |
| Телетекст с памятью | ≥ 10 | страница |
| Наличие разъемов для наушников | Да |  |
| Мощность звука | ≥ 2 | Вт |
| Количество динамиков акустической системы  | ≥ 1 | шт |
| Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ получателей с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). | Да |  |
| Меню на русском языке | Да |  |
| Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления  | Да |  |
| Телевизор с телетекстом укомплектован инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Да |  |
| Итого | 227 |