Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации - телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см в 2025 году (совместная).

Требования к количеству.

Количество изделий: 502 (пятьсот две) шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст» (п. 4.9.6).

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Поставка технических средств реабилитации - телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см в 2025 году (совместная).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Инструкция по заполнению характеристик**  **в заявке** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
| 1. | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 18-01-01-2 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  **Модель 1 (28)** | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 500 |
| Диагональ телевизора | должна быть не менее 80 см (не менее 32 дюйма) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Формат экрана | 16:9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частота обновления | не менее 50 Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Класс энергетической эффективности | «А» и выше | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка стандартов | DVB-T2; DVB-C. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество принимаемых каналов | не менее 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Телетекст с памятью (страницы) | не менее 10 страниц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Разъёмы для наушников | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность звука | не менее 2 Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Акустическая система (динамик) | не менее одного динамика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Меню | должно быть на русском языке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пульт дистанционного управления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 18-01-01-2 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  **Модель 2 (29)** | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
| Диагональ телевизора | должна быть не менее 80 см (не менее 32 дюйма) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Формат экрана | 16:9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частота обновления | не менее 50 Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Класс энергетической эффективности | «А» и выше | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка стандартов | DVB-T2; DVB-C. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество принимаемых каналов | не менее 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Телетекст с памятью (страницы) | не менее 10 страниц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Разъёмы для наушников | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность звука | не менее 2 Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Акустическая система (динамик) | не менее одного динамика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Меню | должно быть на русском языке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пульт дистанционного управления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого: | | | | | | | 502 |

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

**Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара,**

**г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.**