Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

**Поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см для граждан г. Севастополя, в целях их социального обеспечения в 2025 году**

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки**

Поставить одновременно все количество Товара (в соответствии с Наименованием и описанием объекта закупки) на территорию города Севастополя в соответствии с Таблицей № 1 на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, не позднее 20 января 2025 года для осуществления проверки качества.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Товара | Описание Товара | Кол-во (шт.) |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор жидкокристаллический.  Технические характеристики:  - диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма)  - формат экрана 16:9.  - частота обновления не менее 50 Гц (участник в своей заявке конкретизирует данный показатель);  - класс энергетической эффективности «А» и выше (участник в своей заявке конкретизирует данный показатель); (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 31.12.2009г. и Приказом Министерства Экономического Развития «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства российской федерации» от 22.03.2021г.).  - поддержка стандартов DVB — T2; DVB — С;  - количество принимаемых каналов не менее 30(участник в своей заявке конкретизирует данный показатель);  - телетекст с памятью не менее 10 страниц (участник в своей заявке конкретизирует данный показатель);  - наличие разъемов для наушников;  - мощность звука не менее 2 Вт (участник в своей заявке конкретизирует данный показатель);  - акустическая система не менее одного динамика (участник в своей заявке конкретизирует данный показатель).  Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ получателей с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст»). Основные параметры. Методы измерения.  Меню на русском языке.  Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.  Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю.  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение соответствуют ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982) поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. | 150 |
| **ИТОГО:** | | **150** |