**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Объект закупки:**  Поставка в 2024 году поручней (перил) для самоподнимания в целях социального обеспечния лиц, проживающих на территории Челябинской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2/ КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР (изделий)\* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки\*\* | Ед.изм. |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие,32.50.22.129/ 32.50.22.129-00002085-Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания угловые,6-11-01 | Описание | Приспособление для создания опоры и поддержки пользователя в процессе самоподнимания или перемещения |  | шт |
| Материал | Материалы, разрешенные к применению Минздравом России | Из стали или ударопрочного пластика |
| Элементы, обеспечивающие их закрепление на месте установки | Наличие |  |
| Длина | Различной длины, в зависимости от потребностей получателя: от 300 до 1000 мм |  |
| Форма | Круглого сечения |  |
| Диаметр формы |  | не менее 30 мм и не более 50 мм |
| Конфигурация | Имеющие два прямых участка, расположенных под углом друг к другу |  |
| Наружные поверхности устойчивы к моющим средствам, применяемым при дезинфекции | Наличие |  |
| В комплект поставки входит: | - монтажный комплект (шурупы, дюбели)- инструкция по применению и сборке (на русском языке);- гарантийный талон |  |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие,32.50.22.129/ 32.50.22.129-00002085-Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные),6-11-02 | Описание | Приспособление для создания опоры и поддержки пользователя в процессе самоподнимания или перемещения |  | шт |
| Материал | Материалы, разрешенные к применению Минздравом России | Из стали или ударопрочного пластика |
| Элементы, обеспечивающие их закрепление на месте установки | Наличие |  |
| Длина | Различной длины, в зависимости от потребностей получателя: от 300 до 1000 мм |  |
| Форма | Круглого сечения |  |
| Диаметр формы |  | не менее 30 мм и не более 50 мм |
| Конфигурация | Имеющие только один прямой участок |  |
| Наружные поверхности устойчивы к моющим средствам, применяемым при дезинфекции | Наличие |  |
| В комплект поставки входит: | - монтажный комплект (шурупы, дюбели)- инструкция по применению и сборке (на русском языке);- гарантийный талон |  |

**\*** Приказ от 13.02.2018г. № 86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 7 лет.

\*\*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

В связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ, описание объекта закупки для ТСР: 6-11-01 Поручни (перила) для самоподнимания угловые и 6-11-02 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) сформировано на основании базовых характеристик и описания поручней (перил), которые есть у нескольких производителей на рынке, и которые позволят удовлетворить потребности Получателей, которых планируется обеспечить по результатам данной закупки.

Количество поставляемых товаров невозможно определить в соответствии с ч.24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

**Гарантии качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах или книжках (руководства пользователя), указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 *(*рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

 **Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара**

Товар должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Металлические части поручней (перил) должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Покрытие поручней (перил) должно быть противоскользящим.

Материалы, применяемые для изготовления поручней (перил), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Форма и размеры поручней (перил) должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки.

Наружные поверхности опорных устройств должны быть устойчивы к воздействию растворов дезинфицирующих и моющих средств.

Поручни (перила) должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. Конструкция поручней (перил) должна предусматривать надежное крепление к поверхности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка поручней (перил) должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование Товара должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Срок поставки Товара**

С даты получения от заказчика реестра получателей товара до 29 ноября 2024 года.

**Место поставки Товара**

Предоставить получателям согласно реестру получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".