**Техническое задание для проведения электронного аукциона**

**на поставку транспортных средств необходимой модификации в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **КТРУ** | **ОКПД2,**  **КОЗ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Цена за единицу, руб.** | **Общая сумма, руб.** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики\*** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Транспортное средство для инвалида без левой ноги | **-** | 29.10.59.390  01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука | 1160500,00 | 2321000,00 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля / Расположение двигателя | Переднеприводная / Переднее поперечное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Топливо | Бензин с октановым числом не более 95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем),'см3 | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип кузова/количество дверей | Седан или хэтчбек / не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шины | летние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | С механическим управлением или с автоматическим управлением |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **2** |  |  | **2321000,00** |

**Место поставки Товара**

Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома.

Передача легкового автомобиля Получателю осуществляется в г. Кострома.

Место передачи товара располагается с учетом возможности подъезда Получателей (застрахованных лиц) на общественном транспорте к месту выдачи транспортных средств.

**Срок поставки Товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» июля 2025 года.

Поставка Товара осуществляется единовременно в рамках одного этапа исполнения контракта. Исполнение обязательства Поставщика по поставке Товара частями условиями контракта не предусмотрено.

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности Товара**

- Автомобиль должен соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;

- Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара;

- Автомобиль должен быть легковым;

- Автомобиль должен быть новым (т.е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен; у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- Автомобиль должен быть 2025 года изготовления;

- Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля;

- Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке;

- Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям**

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»;

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**

- Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- Гарантийный талон на автомобиль;

- Выписка из электронного паспорта транспортного средства, оформленного в Системе Электронных Паспортов Транспортных Средств;

- Сервисная книжка;

- Руководство по эксплуатации автомобиля;

- Копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- Копии документов, подтверждающих качество поставляемого автомобиля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатов соответствия).

**Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара**

- Гарантийный срок на автомобиль составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента подписания Акта приема-передачи Товара.

- В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

- Гарантия на дополнительное оборудование составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

- Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Способ определения поставщика:** электронный аукцион.

**Порядок оплаты:** Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).

**Размер обеспечения гарантийных обязательств:** составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

**Размер обеспечения исполнения контракта.** Поставщик при заключении контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 30% от НМЦК.

**Наличие документов в составе вторых частей заявок –** регистрационное удостоверение: *да/нет.*

**Участник размещения закупки товаров, работ, услуг:** любое юридическое или физическое лицо, любой формы собственности.