**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением в 2025 году для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний.

Количество изделий – 1 шт.

**2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Изделия:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением8-04-02 | ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Приемная гильза | Изготавливается согласно медицинским показаниям | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вкладные элементы | Вкладная гильза из вспененных полимеров изготавливается согласно медицинским показаниям  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кисть | Искусственная с микропроцессорным управлением, с 14-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность, пыле-влагозащищена и виброустойчива   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Лучезапястный узел | Пассивная ротация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Крепление | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектность | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Гарантийный срок | 24 месяца | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Государственному стандарту Российской Федерации «ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт. Протезы верхних конечностей. Технические требования», Государственному стандарту «ГОСТ Р 59226-2020. Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний пользователя.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Подгонка и обучение Получателей пользованию изделиями осуществляется при наличии соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отельных видов деятельности» в стационарном пункте на территории Нижегородской области, указанном в лицензии на осуществление медицинской деятельности.

**3.** **Требования к порядку поставки изделия** – Выполнить работы и выдать Получателям изделия в течение 60 календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 25 апреля 2025 г.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства или в стационарных пунктах).

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии на осуществление медицинской деятельности на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя и помещения для снятия слепков, оборудованное специальным приспособлением для принятия Получателем сан гигиенических процедур после снятия гипсового слепка, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию.**

 Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия на Изделие составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Изделия. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести ремонт или замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также Получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.

Поставщик при получении Изделия на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Изделия.