Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на поставку технических средств реабилитации - кресел – стульев с санитарным оснащением в пользу граждан в целях их социального обеспечения[[1]](#footnote-1).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2)** | **Позиция в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)[[3]](#footnote-3)** | **Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара[[4]](#footnote-4)** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению Товара** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения хар-ки** |
| 1 | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)Кресло-туалет | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | **23-01-01** Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) |  | **Технические требования** Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Кресло-стул - техническое средство реабилитации, предназначенное для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за получателями.Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.**Требования безопасности**В соответствии с пп. 4.1-4.2 ГОСТ 20790-93 изделия должны быть безопасными для получателя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости, должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности должны быть размещены на видных местах изделий.В соответствии с пп. 6.2-6.4 ГОСТ Р 57766-2017 наружные поверхности кресел – стульев не должны иметь сколов, заусенец, острых кромок, углов, выступов лил других дефектов, которые могут поранить пользователя. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Металлические части кресел-стульев должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.**Требования к маркировке, упаковке Товара, транспортированию и хранению.**Маркировка изделий должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 57766-2017.В соответствии с п. 8.2 ГОСТ Р 57766-2017 на каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969-67, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя;- обозначение типа (модели) кресла-стула;- обозначение стандартов или технических условий на кресло – стул;- дата изготовления (год, месяц)- номер регистрационного удостоверения.Упаковка кресла-стула должна соответствовать п. 11.2.1 ГОСТ Р 50444-2020, обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических поврежденийОбязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресле-стуле Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-стул той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении креслами-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».**Требования к пункту выдачи Товара.**Пункт выдачи должен быть организован в г. Иваново на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта в соответствии с п. 11.24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».Пункт выдачи должен иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.Пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др. В целях безопасности участки пола на путях движения человека должны быть оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями.Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения, со свободным и бесплатным доступом Получателей.Поставка Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.**Срок поставки Товара в Ивановскую область:** в течение 5 дней со дня заключения контракта**Срок поставки Товара Получателям:** до «01» октября 2025 года. Поставка осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, – 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, а в случае обращения Получателя по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара - в день обращения Получателя. | Штука | 40 |
| 2. Максимальная ширина сидения | >35 и ≤ 56  | сантиметр |
| 3. Максимальный вес пациента | > 55  и  ≤ 135 | килограмм |
| 4. Наличие колес | да |  |
| 5. Подлокотники | откидные |  |
| 6. Подножки | нет |  |
| 7. Регулировка высоты | да |  |
| 8. Стояночный тормоз | да |  |
| 9. Тип рамы | нескладная |  |
| 10. Электропривод сиденья | нет |  |
| 2. | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)Кресло-туалет | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) |  | Штука | 500 |
| 2. Максимальная ширина сидения | >35 и ≤ 56  | сантиметр |
| 3. Максимальный вес пациента | > 55  и  ≤ 135 | килограмм |
| 4. Наличие колес | нет |  |
| 5. Подлокотники | фиксированные |  |
| 6. Подножки | нет |  |
| 7. Регулировка высоты | да |  |
| 8. Стояночный тормоз | нет |  |
| 9. Тип рамы | нескладная |  |
| 10. Электропривод сиденья | нет |  |
| 3. | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | [32.50.50.190-00002882](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)Кресло-туалет | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  | Штука | 15 |
| 2. Максимальная ширина сидения | >56 и ≤ 70  | сантиметр |
| 3. Максимальный вес пациента | > 55  и  ≤ 200 | килограмм |
| 4. Наличие колес | нет |  |
| 5. Подлокотники | фиксированные |  |
| 6. Подножки | нет |  |
| 7. Регулировка высоты | да |  |
| 8. Стояночный тормоз | нет |  |
| 9. Тип рамы | нескладная |  |
| 10. Электропривод сиденья | нет |  |
| 4. | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)Кресло-туалет | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа |  | Штука | 7 |
| 2. Максимальная ширина сидения | >35 и ≤ 56  | сантиметр |
| 3. Максимальный вес пациента | > 55  и  ≤ 135 | килограмм |
| 4. Наличие колес | да |  |
| 5. Подлокотники | откидные |  |
| 6. Подножки | съемные |  |
| 7. Регулировка высоты | нет |  |
| 8. Стояночный тормоз | нет |  |
| 9. Тип рамы | складная |  |
| 10. Электропривод сиденья | нет |  |
| **ИТОГО:** | **562** |

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Периоды (этапы) поставки** | **Количество (шт.)** |
| 1. | *23-01-01* *Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)* | Срок поставки Товара в Ивановскую область - в течение 5 дней со дня заключения контракта | 40 |
| 2. | *23-01-02* *Кресло-стул с санитарным оснащением* *(без колес)* | 500 |
| 3. | *23-01-03* *Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)* | 15 |
| 4. | *23-01-05* *Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа* | 7 |
| **ИТОГО:** | 562 |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

После проведения закупки цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу товара пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

1. Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами), 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес), 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес), 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 12.04.2018) «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-3)
4. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 №44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-4)