Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка видеоувеличителей (приобретение товаров пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 28.99.39.190-00000283 | Видеоувеличитель | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | | Тип | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Режимы просмотра | Просмотр документа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие подсветки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Количество языков распознавания и чтения | < 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Размер диагонали экрана | ≥ 24 и <26 Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие дополнительных функций | Блокировка перемещения координатного столика  Стоп кадр  Автофокус  Линия чтения  Маски чтения  Блокировка фокуса  Функция поиска  Чтение полной страницы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Возможность регулировки | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости  Яркость изображения  Положение экрана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Цветная HD камера | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие экрана | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Количество цветовых режимов | ≥ 20  Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Интерфейс | HDMI | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Вес | ≤ 15 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие кнопок управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип питания | От сети | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие встроенного координатного столика | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 15 | шт. | 205 000,00 | 3 075 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **15** |  |  | **3 075 000,00** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Требования к безопасности товара: Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения (электронно-оптические) должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 51264-99 Государственный стандарт Российской Федерации. «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (п.п. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.19., 2.5., 3.3.).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.08.2025.

До 30.01.2025 на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества товара.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)