**Описание объекта закупки**

**поставка автомобилей получателям в целях их социального обеспечения в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики  в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | 01.29.24.04.03  Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390 | 1 | Шт. | Категория автомобиля | Качественная | М1 | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Качественная | Седан | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Экологический класс | Количественная | ≥ 2 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса | Качественная | 4 x 2/ передние | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | Качественная | переднеприводная | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Качественная | переднее поперечное | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Качественная | четырехтактный, бензиновый | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность двигателя | Количественная | ≥ 65 | | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | ≥ 1500 | ≤ 1800 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо: бензин с октановым числом | Количественная | ≥ 95 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | Качественная | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные характеристики | Качественная | Автомобиль предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями (без обеих ног), оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления) | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 01.29.24.03.03  Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390 | 1 | Шт. | Категория автомобиля | Качественная | М1 | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Качественная | Седан | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Экологический класс | Количественная | ≥ 2 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула/ведущие колеса | Качественная | 4 x 2/ передние | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | Качественная | переднеприводная | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Качественная | переднее поперечное | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Качественная | четырехтактный, бензиновый | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность двигателя | Количественная | ≥ 65 | | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | ≥ 1500 | ≤ 1800 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо: бензин с октановым числом | Количественная | ≥ 95 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | Качественная | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дополнительные характеристики | Качественная | Автомобиль предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями (без левой ноги), оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления) | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара

Место поставки Товара – по месту нахождения Получателя (или его представителя при представлении им паспорта и направления Заказчика) или со складов Поставщика (представителя поставщика, действующего на основании доверенности), расположенных на территории Калининградской области.

Срок поставки – по 30 апреля 2025 года.

Требования к качеству и безопасности Товара

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). Постановление Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведение оценки их соответствия».

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставленный по Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании поставленного Товара.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) с момента передачи его Получателю.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.