**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Поставка в 2025 году автотранспортных средств (автомобилей) с адаптированными органами управления**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Автомобили легковые.

Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили не ранее 2024 года изготовления.

Автомобили оборудованы адаптированными органами управления.

Автомобили и адаптированные органы управления изготовлены и установлены промышленным способом.

Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства и/или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), и/или постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

**Требования к отгрузке и упаковке товара.**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Требования к сроку предоставления гарантии качества товара.**

Срок предоставления гарантии качества на поставляемые автомобили составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Поставщик при передаче товара передает Получателю следующие документы на русском языке:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- выписку из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисную книжку;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средствами управления (адаптированными органами управления);

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- копия одобрения типа транспортного средства и/или заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство управления автомобилями категории М1 для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей (представляется в случае, если устройства ручного управления не сертифицированы в составе автомобиля).

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям Заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код позиции по ОКПД / КОЗ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки29.10.59.390 / 01.29.24.02.03 | Автотранспортное средство (автомобиль) | Описание автомобиля | Категория транспортного средства – М1 |  | 3 |
| Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние |
| Схема компоновки - переднеприводная |
| Расположение двигателя - переднее поперечное |
| Тип двигателя – четырехтактный |
| Топливо – бензин |
| Автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855 |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
| Адаптированные органы управления | Без участия в управлении правой ноги |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см |  | ≤ 1600 |
| Количество дверей |  | ≥ 4 |
| Тип кузова |  | Седан |
| Хэтчбек |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки29.10.59.390 / 01.29.24.03.03 | Автотранспортное средство (автомобиль) | Описание автомобиля | Категория транспортного средства – М1 |  | 1 |
| Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние |  |
| Схема компоновки - переднеприводная |  |
| Расположение двигателя - переднее поперечное |  |
| Тип двигателя – четырехтактный |  |
| Топливо – бензин |  |
| Автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой |  |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855 |  |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
| Адаптированные органы управления | Без участия в управлении левой ноги |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см |  | ≤ 1600 |
| Количество дверей |  | ≥ 4 |
| Тип кузова |  | Седан |
| Хэтчбек |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки29.10.59.390 / 01.29.24.04.03 | Автотранспортное средство (автомобиль) | Описание автомобиля | Категория транспортного средства – М1 |  | 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса - 4х2/передние |
| Схема компоновки - переднеприводная |
| Расположение двигателя - переднее поперечное |
| Тип двигателя – четырехтактный |
| Топливо – бензин |
| Автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой |
| Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855 |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
| Адаптированные органы управления | Без участия в управлении обеих ног |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см |  | ≤ 1600 |
| Количество дверей |  | ≥ 4 |
| Тип кузова |  | Седан |
| Хэтчбек |

Поставить Товар на территорию города Перми и выдать его непосредственно Получателям не позднее 31.03.2025 (но не ранее 10.01.2025)

**Срок действия государственного контракта – по 25.12.2025 года (включительно).**