Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** Поставка автомобилей с адаптированными органами управления.

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеОКПД2  | Кол-во, шт. | Технические и функциональные характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Наименование характеристик | Показатели характеристик |
| 1. | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | 12 | Описание объекта закупки | Автомобили с адаптированными органами управления, с механической трансмиссией -транспортные средства для инвалидов без правой ноги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования 1 | Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования 2 | Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям подтверждается документами, принятыми для данного вида товара.Автомобили должны быть легковыми.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.Автомобили должны быть произведены не ранее 2024 года.Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования 3 | Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.Комплект документов для Получателя на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Седан  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей, шт. | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный с искровым зажиганием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500, но не более 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 92 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | 9 | Описание объекта закупки | Автомобили с адаптированными органами управления, с механической трансмиссией -транспортные средства для инвалидов без левой ноги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования1 | Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования 2 | Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям подтверждается документами, принятыми для данного вида товара.Автомобили должны быть легковыми.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.Автомобили должны быть произведены не ранее 2024 года.Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования3 | Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля. Комплект документов для Получателя на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Седан  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей, шт. | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный с искровым зажиганием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500, но не более 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 92 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки  | 8 | Описание объекта закупки | Автомобили с адаптированными органами управления, с механической трансмиссией -транспортные средства для инвалидов без обеих ног | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования1 | Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования 2 | Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям подтверждается документами, принятыми для данного вида товара.Автомобили должны быть легковыми.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.Автомобили должны быть произведены не ранее 2024 года.Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общие требования3 | Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.Комплект документов для Получателя на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Седан  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей, шт. | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный с искровым зажиганием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500, но не более 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 92 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | **Итого:** | **29** |  |

Автомобили соответствуют Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), со дня подписания Получателем Акта сдачи- приёмки товара Получателем.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение не более чем 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Срок эксплуатации автомобиля составляет не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Обязательные условия:

При выдаче Товара Получателям Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком, Поставщиком и Получателем. В договоре указывается обязательное условие для Получателя зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД и в течение 10 календарных дней представить страховщику соответствующие документы о регистрации.

**Место, порядок и срок поставки** **автомобилей:** - Алтайский край, г. Барнаул, склад Поставщика (его представителя).

Передача автомобиля должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Барнаула (Алтайский край) при представлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, не позднее 20.12.2024г

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, соответствуют требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи обеспечивает возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара.