**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка для получателя тренажера-вертикализатора (вертикализаторы и конструкции для поддержки человека в стоячем положении - тренажёр для вертикализации с имитацией ходьбы и механическим подъёмом)

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Описание объекта закупки**

Поставка для получателя тренажера-вертикализатора (вертикализаторы и конструкции для поддержки человека в стоячем положении - тренажёр для вертикализации с имитацией ходьбы и механическим подъёмом) (далее – Товар, ТСР).

**Количество**: 1 штука.

ОКПД 2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие

**Место поставки (доставки, выдачи) товара:**

Поставка товара осуществляется согласно реестру направлений в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Омской области с правом выбора Получателем одного из способов получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок поставки товара:**

Срок поставки товара: с даты получения Поставщиком (его представителем) реестра направлений, сформированного Заказчиком по 28 ноября 2025 года

Поставка товара после 28 ноября 2025 года не осуществляется.

**Описание, технические характеристики объекта закупки:**

|  |
| --- |
| Описание товара (работы, услуги) |
| Наименование и показатели технических характеристик товара | Значение |
| ТСР предназначен для вертикализации и имитации ходьбы получателя с нарушениями двигательных функций | да |
| ТСР позволяет получателю руками плавно передвигать рукоятки (вперед и назад), что, в свою очередь, вызывает соответствующие движения ног | да |
| ТСР выполняет функции фиксации, подъема, имитации ходьбы (функция шага) | да |
| Поручни и гидравлические приводы для вертикализации (механический подъем) | наличие |
| Широкое сиденье | наличие |
| Ширина сиденья | ≥ 45 см |
| Спинка сиденья | наличие |
| Откидные коленоупоры | наличие |
| Держатели (опоры) ступней | наличие |
| Фиксирующие ремни для ступней  | наличие |
| Грудной упор со столиком | наличие |
| Регулируемая глубина грудного упора | наличие |
| Боковые ручки | наличие |
| Поддержки для бедер | наличие |
| Ремень для фиксации туловища | наличие |
| Не менее 2 колес имеют тормоз (стопор) | наличие |
| Грузоподъемность  | ≥ 100 кг |
|  В комплекте с ТСР передается документация (паспорт изделия или руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон) | наличие |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

ТСР должно быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, действующим в Российской Федерации, и установленными Заказчиком.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлен ремонт или замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

При передаче Получателем Товара для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Составил:

Начальник отдела организации

страхования профессиональных рисков Е.А. Блискунова