*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (кресло-стулья с санитарным оснащением).

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пп № | Наименование Изделия\* | Описание объекта закупки | Количество штук |
| Наименование характеристики | Показатель характеристики |
| 1 | 23-01-01Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | *Рама* | С полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | 150 |
| *Съемное судно* | Наличие |
| *Санитарное сиденье*  | С накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика |
| *Колеса* | 2 пары цельнолитых колес малого диаметра |
| *Стояночные тормоза* | На задней паре колес |
| *Ширина сидения* *подбирается по антропометрическим данным получателя* | В диапазоне 430 мм - 460 мм |
| *Диапазон регулировка высоты сидения* | В диапазоне 100 мм, с фиксацией в 5-ти положениях |
| *Грузоподъемность* | Не менее 125 кг |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» |
| 2 | 23-01-02Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | *Рама* | с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | 400 |
| *Съемное судно* | Наличие |
| *Санитарное сиденье*  | С накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика |
| *Резиновые наконечники* | не оставляют следов на полу |
| *Ширина сидения* | в диапазоне 430 мм – 460 мм (подбирается по антропометрическим данным получателя) |
| *Диапазон регулировка высоты сидения* | в диапазоне 100 мм, с фиксацией в 5-ти положениях |
| *Грузоподъемность* | Не менее 125 кг |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» |
| 3 | 23-01-03Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | *Рама* | с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | 50 |
| *Съемное судно* | Наличие |
| *Санитарное сиденье*  | С накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика |
| *Резиновые наконечники* | не оставляют следов на полу |
| *Ширина сидения* | в диапазоне 500 мм - 600 мм (подбирается по антропометрическим данным получателя) |
| *Диапазон регулировка высоты сидения* | в диапазоне 100 мм, с фиксацией в 5-ти положениях |
| *Грузоподъемность* | не менее 180 кг |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

 *\*\* В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара**
 |
| Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и Московская область, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024 |
| 1. **Срок поставки товара**
 |
| Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.11.2024. Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем: - паспорта Получателя; - Направления на получение Товара. Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать: - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и Московская область, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н; - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам; - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре. В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)). В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |