**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1.Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов).

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, по КТРУ. ОКПД2.  КОЗ\*.  НКМИ | Характеристики Товара | | | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ 30.92.20.000-00000041 –  Кресло-коляска механическая  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.01.01.10  НКМИ:  208620 |  | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 70 | Шт. |
|  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья |  | ≥39 и ≤45.5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Максимальный вес пациента |  | ≥100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ 30.92.20.000-00000039 –  Кресло-коляска механическая  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.01.01.08  НКМИ:  208620 |  | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 280 | Шт. |
|  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья |  | ≥46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Максимальный вес пациента |  | ≥113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ 30.92.20.000-00000041 –  Кресло-коляска механическая  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.02.01.10  НКМИ:  208620 |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | Шт. |
|  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья |  | ≥39 и ≤45.5 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Максимальный вес пациента |  | ≥100 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ 30.92.20.000-00000039 –  Кресло-коляска механическая  ОКПД2 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.02.01.08  НКМИ:  208620 |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 70 | Шт |
|  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная ширина сиденья |  | ≥46 и ≤ 55 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Максимальный вес пациента |  | ≥113 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | ИТОГО | | | | |  |  | 450 | Шт. |

*\*Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».*

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

Требования к маркировке, упаковке:

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

-адрес производителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дату выпуска (месяц, год);

-артикул модификации кресла-коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски.

-рекомендуемую максимальную массу пользователя.

При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара:

При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Должна быть обеспечена возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.