Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия Товарапотребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки Товара, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание на поставку электронных ручных видеоувеличителей, в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)**

**Наименование товара**

В соответствии с ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия»:

«3.1. Видеоувеличитель: электронное устройство, предназначенное для вывода увеличенного изображения, полученного с помощью камеры на дисплей, с возможностью адаптации изображения по целому ряду параметров, включая цвета, яркость и т.п.».

**Требования к качеству товара и к безопасности товара**

Электронные ручные видеоувеличители соответствуют ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления электронных ручных видеоувеличителей, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ээлектронные ручные видеоувеличители являются новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Электронные ручные видеоувеличители соответствуют ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия» в следующей части:

«5.1.4 Независимо от типа видеоувеличителя и применяемой степени увеличения изображение на дисплее должно оставаться четким и неразмытым.»

«5.1.7 Для всех моделей видеоувеличителей обязательно наличие функции автофокуса, обеспечивающей фиксацию изображения на объекте без участия пользователя. В технических условиях на модель устройства может быть предусмотрена возможность временного отключения данной функции пользователем.»

«5.1.8 Обязательно наличие функции стоп-кадра для всех моделей с возможностью изменения параметров полученного изображения (степень увеличения, цветовой режим и т.д.), а также сохранения полученного изображения в памяти устройства и (или) на внешний носитель».

**Требования к количественным и качественным характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Технические и функциональные характеристики Товара** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Количество (шт.)** |
| Видеоувеличитель  Электронный ручной видеоувеличитель  **13-01-02**  ОКПД2 26.40.33.190  КТРУ 28.99.39.190-00000282  КОЗ 01.28.13.01.02 | Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Количество необходимого товара невозможно определить заранее.  Исполнитель указывает цену каждой единицу товара |
| Наличие экрана | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенных динамиков | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подсветки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цветная HD камера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки | Яркость изображения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие дополнительных функций | Стоп кадр  Автофокус  Хранение изображений |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Тип питания | От сети  От аккумулятора |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Размер диагонали экрана | ≥ 3 и < 5 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество цветовых режимов | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без сетевого адаптера) | ≤ 0,5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Интерфейс | -Слот для SD –карты  -Разъем для наушников  -USВ |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |

В комплект поставки входит:

- электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;

-плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое руководства по эксплуатации;

-флеш – карта не менее 2 GB и кабель-USB (при наличии слота на флеш-карты);

-сетевой адаптер;

-наушники;

-сумка с ремнем или футляр для переноски;

-упаковочная коробка,

-гарантийный талон.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара**

Гарантийный срок эксплуатации электронных ручных видеоувеличителей 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученных специальных устройств для оптической коррекции слабовидения - электронных ручных видеоувеличителей, Поставщик обязан произвести замену имеющих недостатки или дефекты (брак) специальных устройств для оптической коррекции слабовидения - электронных ручных видеоувеличителей, на аналогичные надлежащего качества. Замена производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства инвалида (дом, квартира).

Обеспечение ремонта и технического обслуживания изделий, в течение всего срока службы, установленного производителем, должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 дней.

**Требование к маркировке, комплектации, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть в индивидуальной упаковке.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями, а также информирование инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта.

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке:

«Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

4.11.5 Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

4.11.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ТСР, а также максимальное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

**Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество** Поставщик обязан представить Заказчику в течение 10-и (десяти) рабочих дней со дня действия государственного контракта копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Поставщик обязан поставить весь объем Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) и уведомить Заказчика – в течение 10-и (десяти) рабочих дней со дня действия государственного контракта.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения получателей: по 29 августа 2025 года включительно.

Срок действия государственногоконтракта: по 30 сентября 2025 года включительно.

**Срок пользования изделиями**

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

*Место поставки Товара:*

*Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:*

*-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;*

*-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с* [*приказом*](consultantplus://offline/ref=478B7ED82C389E6019B1ADF25DBBD6C2CF5EC638DB60F9A73E48804B4C0DA729F9499E93532530811C88C7010EcBO3H) *Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".*

*Срок поставки Товара:*

*Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.*

*Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.*