**Описание объекта закупки**

**на поставку технических средств реабилитации (телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом) с целью социального обеспечения граждан в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Качество, безопасность, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение, технические и функциональные характеристики товара** | **Кол-во шт.** | **Цена за ед.** | **Начальная Стоимость, руб.** |
| **19-01-01-2 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом** | Аппараты телефонные с сенсорной технологией и батарейным питанием, должны быть предназначены для осуществления беспроводной связи (радиосвязи) получателям со значительно выраженными нарушениями слуха, при невозможности восприятия звукового сигнала, в т. ч. с помощью слухового аппарата. Аппараты телефонные должны обеспечивать четкий отклик на прикосновения, посредством которых легко производить навигацию по интуитивно понятному меню.  Характеристики и функциональные возможности:  - тип корпуса классический (моноблок) - должен быть цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга;  - стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц;  - поддержка стандарта 4G/LTE интернет;  - Wi-Fi точка доступа;  - возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка;  - голосовое управление;  - распознавание речи;  - русский синтезатор речи;  - клавиатура с алфавитом на русском языке;  - система позиционирования и навигации должно быть: GPS/Глонасс-приемник;  - видеокамера с автофокусом;  - встроенная вспышка/подсветка;  - датчик приближения;  - автоматический поворот экрана (акселерометр);  - виброзвонок;  - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя);  - русифицированного меню;  - слот для установки карты памяти;  - зарядного устройства для заряда аккумулятора;  - диагональ дисплея – не менее 5,5 дюйма;  - количество ядер процессора не менее 8 ядер;  - объем оперативной памяти – не менее 4 Гб;  - объем встроенной памяти - не менее 32 Гб;  - число пикселей основной видеокамеры – не менее 12 Мпикс;  - число пикселей фронтальной видеокамеры – не менее 5 Мпикс;  - ёмкость аккумуляторной батареи – не менее 3000 mAh;  - сенсорный экран – IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED.  Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». | 125 | 8 788,31 | 1 098 538,75 |
| По категории получателей (28) – инвалиды (ветераны |  | **120** | 1 054 597,20 |
| По категории получателей (29) – застрахованные лица |  | **5** | 43 941,55 |
|  | **ИТОГО:** |  | **125** | **1 098 538,75** |

**Требования к качеству Товара:**

Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом (мобильный телефон) должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» раздел 4 «Общие технические требования», раздел 5 «Методы испытаний».

Поставляемый Товар должен быть новый, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования, предъявляемые к безопасности Товара:**

Конструкция телефона должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку и регулировку (при необходимости) при подготовке и во время эксплуатации. Материалы, из которых изготавливаются телефонные устройства с текстовым выходом, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Требования с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», п. 4.6 «Требования к конструкции».

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» п. 4.5 «Требования к уровням шума, вибрации и радиопомех».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

**Требования, предъявляемые к маркировке, упаковке Товара:**

На каждом мобильном телефоне должен быть нанесен товарный знак, установленный предприятием-изготовителем и маркировка.

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи, загрязнения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения.

Маркировка и упаковка должны включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техничным исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления, срок годности;

- правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

**Требование к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:**

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи Товара получателю (представителю получателя) имеет величину равную сроку пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи Товара получателю (представителю получателя). В течение срока действия гарантии Поставщик должен производить гарантийный ремонт Товара за счет собственных средств, а при невозможности и нецелесообразности проведения гарантийного ремонта - замену Товара на новый. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику и предоставлении гарантийного талона, дающего право на бесплатный гарантийный ремонт Товара во время срока действия гарантии на Товар.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков, выявленных при эксплуатации Товара получателями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к условиям поставки Товара:**

Поставщик обязан:

- предоставить Получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи Товара Получателям, в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей Товара организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения Товара;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков из реестра получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Товара, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю;

- после подписания Контракта, в течении 3 дней с момента предоставления Заказчиком информации Поставщику о количестве Товара, необходимого к поставке получателем с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края, предоставить Заказчику график поставки Товара получателям с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края в электронном виде.

**Место поставки товара:**

Муниципальные образования Приморского края: Анучинский муниципальный округ, Лазовский муниципальный округ, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Тернейский муниципальный округ, Ханкайский муниципальный округ, Хорольский муниципальный округ, Чугуевский муниципальный округ. Дальнереченский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Михайловский муниципальный район, Надеждинский муниципальный район, Ольгинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Хасанский муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Яковлевский муниципальный район, Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ, Артемовский городской округ, Городской округ Большой Камень, Дальнегорский городской округ, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Спасск-Дальний городской округ, Уссурийский городской округ, Городской округ город Фокино (ЗАТО).

**Срок поставки товара:**

Поставка товара получателям должна быть осуществлена в срок со дня получения от Заказчика реестра получателей **товара по 30 августа 2025 года в полном объеме**.