Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**на поставку телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом**

**Описание объекта закупки:** поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом (далее по тесту – телефон, изделие, товар).

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02. 2018 г./ код ОКПД2, наименование по коду ОКПД2 / код КТРУ, наименование по коду КТРУ**  | **Количество, шт.** |
| 1 | 19-01-01Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом26.30.22.110: Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны26.30.22.110-00000001 - Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  | 115 |

*Функционально-технические характеристики:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** |
| **19-01-01****Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом** |
| ***Характеристики в соответствии с КТРУ*** |
| Поддерживаемые стандарты | GSM 900/1800/1900 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 G/LTE |
| Встроенные функции | Виброзвонок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Видеокамера с автофокусом |
| Вспышка/подсветка |
| Голосовое управление |
| Датчик приближения |
| Распознавание речи |
| Русифицированное меню |
| Русский синтезатор речи |
| Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |
| Возможность автоматического поворота экрана  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество ядер процессора, штука | Не менее 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие зарядного устройства | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип матрицы сенсорного экрана | IPS | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Дополнительные характеристики*\*** |
| Тип корпуса  | Классический (моноблок). Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться друг относительно друга | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем оперативной памяти, Гигабайт | Не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диагональ дисплея, дюйм | Не менее 5,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объем встроенной памяти, Гигабайт | Не менее 32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число пикселей основной видеокамеры, Мегапиксель | Не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры, Мегапиксель | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Емкость аккумуляторной батареи, ампер-час | Не менее 3000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Соответствие требованиям безопасности | - ТР ТС 004/2011;- ТР ТС 020/2011 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | - ГОСТ 28594-90;- ГОСТ Р 59552-2021;- ГОСТ Р 51632-2021;- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение | Осуществляются с соблюдением требований Государственного стандарта Союза ССР 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки телефонов | -зарядное устройство для зарядки аккумулятора, совместимое с поставляемой моделью телефона,-инструкция по эксплуатации на русском языке, -гарантийный талон, -сертификат соответствия Таможенного союза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал телефонов | Материалы, из которых изготавливаются телефоны, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*\*Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*

Функциональные и качественные характеристики изделий должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который должен составлять не менее 7 лет.

**Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный ремонт или замена товара в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «15» ноября 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «15» ноября 2024 года включительно.