Приложение № 1

к Извещению об осуществлении

закупки

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара**

Получение реабилитационного эффекта от использования электронного стационарного и ручного видеоувеличителя (далее-Товар) для слабовидящих должно быть выражено в снижении ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения должны способствовать частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

**Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:**

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Качество изготавливаемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51264-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Классификация технических средств реабилитации (специальных устройств для оптической коррекции слабовидения – средств электронно-оптических) людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в ГОСТ Р ИСО 9999:2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ.  ОКПД2 | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
|  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | КТРУ: 28.99.39.190-00000283- Видеоувеличитель  ОКПД2 26.40.33.190 |  | Тип | Стационарный |  | 7 | Шт. |
| Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥60 |  |
| Минимальный уровень увеличения, крат |  | ≤ 2 |  |
| Частота обновления изображения, кадров в секунду |  | ≥50 |  |
|  | Наличие экрана | Да |  |
| Размер диагонали экрана |  | ≥ 24 и < 26 | Дюйм (25,4 мм) |
|  | Наличие подсветки | Да |  |
|  | Наличие встроенного координатного столика | Да |  |
|  | Возможность регулировки | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости  Яркость изображения |  |
|  | Наличие дополнительных функций | Стоп кадр  Автофокус |  |
| Количество цветовых режимов |  | ≥ 20 | Штука |
| Вес |  | ≤ 20 | Килограмм |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |
|  | Наличие кнопок управления | Да |  |
|  |  |  | Тип питания | От сети |  |  |  |
|  |  |  | Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да |  |  |  |
| ИТОГО | | | | |  | 7 | Шт. |

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: Российская Федерация, Псковская область. Поставщик обязуется поставить Товар по согласованию с Заказчиком и Получателем Товара - по месту проживания Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика.

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней с даты получения реестра Получателей до **«05» декабря 2024 года** включительно Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее **16 декабря 2024 года.**