Приложение №3 к извещению

о проведении открытого аукциона в электронной форме

**Наименование и описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| 1 | Видеоувеличитель  13-01-03  Электронный стационарный видеоувеличитель | КТРУ 28.99.39.190-00000283  ОКПД2  26.40.33.190 | Тип | Стационарный | - | 10 | штука |
| Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 | - |
| Минимальный уровень увеличения, крат | ≤ 5 | - |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 | - |
| Наличие подсветки | Да | - |
| Наличие экрана | Да | - |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и ≤ 26 | Дюйм (25,4 мм) |
| Наличие встроенного координатного столика | да | - |
| Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | да | - |
| Возможность регулировки | положения координатного столика в горизонтальной плоскости | - |
| Количество цветовых режимов | ≥ 20 | шт. |
| Режимы просмотра | Просмотр документа | - |
| Цветная HD камера | да | - |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | да | - |
| Тип питания | от сети | - |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | **10** |  |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Электронный стационарный видеоувеличитель должен соответствовать ГОСТ Р 51075-2017 Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия.

В соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.03.2011г. №88 " О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности", к товару устанавливаются требования энергетической эффективности - не ниже класса "А".

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Гарантии качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок не более 10 (десяти) дней.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

**Срок поставки Товара:** Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом не позднее 09 января 2025 года.

**Срок поставки товара Получателям**: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 09 января 2025 года по 30 июня 2025 года. Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для получателей объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».