**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.103-24**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению в 2025 году ортопедической обуви**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Функциональные характеристики** | **Единица измерения** |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов)(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000009 | Ботинок /полуботинок / туфель для взрослых используется при вальгусной / варусной деформации стоп. Иззготавливается из натурального хрома, со шнурками / молнией обувной / застежкой «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | пара |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000009 | Ботинок /полуботинок / туфель детский используется при вальгусной / варусной деформации стоп. Изготавливается из натурального хрома, со шнурками / молнией обувной / застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | пара |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке(без учета детей-инвалидов)(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000008 | Ботинок утепленный для взрослых используется при вальгусной / варусной деформации стоп. Изготавливается из натурального хрома, натурального, искусственного меха, со шнурками / молнией обувной / застежкой «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | пара |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладкедля детей-инвалидов(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000008 | Ботинок утепленный детский используется при вальгусной / варусной деформации стоп. Изготавливается из натурального хрома, натурального / искусственного меха, со шнурками / молнией обувной / застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов)(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Обувь мужская / женская на аппарат полуботинки / туфли из натурального хрома, со шнурками обувными / застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления. Материал верха из хромовой кожи, подкладка должна быть натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная.Комплектуется стелькой из юфти. Изготовление индивидуальное. | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ботинок малодетский / детский / школьный / подростковый на аппарат изготовлен из натурального хрома, со шнурками обувными / с молниями обувными / застёжками «велькро», клеевым, рантовым методом крепления. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление индивидуальное. | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов)(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Обувь мужская / женская утепленная на аппарат из натурального хрома, со шнурками обувными / застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального / искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Комплектуется стелькой из юфти. Изготовление индивидуальное. | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Ботинок малодетский / детский / школьный / подростковый утепленный на аппарат изготовлен из натурального хрома, со шнурками обувными / с молниями обувными / застёжками «велькро», клеевым, рантовым методом крепления. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального / искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. | пара |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей-инвалидов)(пара)КТРУ: 32.50.22.150-00000006 | Обувь предназначена для восстановления, компенсации статодинамической функции стопы.Обувь изготавливается из натурального хрома, со шнурками обувными / молниями обувными / застёжками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником и подкладкой из юфти.Обувь обеспечивает достаточную опороспособность конечностей, а также её компенсацию.Комплектутся стелькой из юфти. | пара |
| Вкладной башмачок (без учета детей-инвалидов)ОКПД2: 32.50.22.153 | Башмачок вкладной с искусственным носком из пенополиуретана, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок, с жестким языком, с жесткими берцами (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Сапожок из натурального чепрака, жесткого кругового корсета, искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок. Изготовление индивидуальное. | штука |

**Требования к качеству работ:**

Ортопедическая обувь соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения», ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности», ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества», ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Исполнитель должен:

- назначить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщить сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудовать помещение (пункты приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п.;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечить начало работы пунктов приема Получателей, проинформировать Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей должен осуществляться прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 16:30;

- проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

-пункт приема должен иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществлять прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

Качество обуви должно быть подтверждено документами о соответствии, выданными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Сроки пользования:**

- Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара)– не менее 1 года;

- Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) – не менее 6 месяцев;

- Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) не менее 1 года;

- Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) не менее 6 месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) - не менее 3 месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) - не менее 3 месяцев;

- Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей-инвалидов) (пара)- не менее 6 месяцев;

- Вкладной башмачок (без учета детей-инвалидов) – не менее 6 месяцев.

**Сроки гарантии:**

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

С момента передачи результата Работ Получателю, Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым Заказчиком выданы Направления на обеспечение ортопедической обувью. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.