*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (2) для обеспечения в 2024 году)

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | | Количество, штук |
| Наименование | Значение |
| 1 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том  числе при недоразвитии  *ОКПД2 32.50.22.121 Протезы внешние* | Индивидуальные характеристики протеза | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии подходит для получателей:  - с уровнем ампутации: верхняя треть голени;  - с состоянием культи: функциональная культя;  - с уровнем активности: 2-3 уровень активности.  Протез состоит из модулей (узлов, элементов):  - приемная гильза;  - вкладная гильза из силикона;  - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);  - торсионно-демпферное устройство;  - мягкая облицовка.  Крепление на получателе вакуумное, бандаж-наколенник. | 1 |
| Соответствие государственным стандартам | ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования». |
| 2 | 8-07-04  Протез голени для купания  *ОКПД2 32.50.22.121 Протезы внешние* | Индивидуальные характеристики протеза | Протез голени для купания подходит для получателей:  - с уровнем ампутации: верхняя треть голени;  - с состоянием культи: функциональная культя;  - с уровнем активности: 2-3 уровень активности.  Протез состоит из модулей (узлов, элементов):  - приемная гильза;  - вкладная гильза из силикона;  - стопа протеза для купания бесшарнирная влагозащищенная, имеет противоскользящее покрытие.  Крепление на получателе с помощью вакуумного клапана и бандажа-наколенника силиконового. | 1 |
| Соответствие государственным стандартам | ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования». |
| ИТОГО | | | | 2 |

*\*Наименование указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта до 27.12.2025. |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Не более 30 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Передача Изделия Получателю осуществляется в городе Москве или Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:  - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве или Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в Москве или Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - индивидуальное изготовление Изделия;  - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве или Московской области, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя);  - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя;  - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять на протез голени модульный, в том числе при недоразвитии не менее 24 месяцев, на протез голени для купания не менее 36 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.  Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия осуществляется за счет Исполнителя.  Срок пользования устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве или Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |