Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку автомобилей для застрахованных лиц

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки:** поставка автомобилей для застрахованных лиц

**Идентификационный код закупки** 221100102181610010100100390022910323

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 064 333,33 руб.

**Технические характеристики, значения и показатели Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Техническиехарактеристики | Значения и показатели Товара |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц«<\*>»Страна происхождения«<\*>» | Категория ТС | М1 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хетчбек, или лифтбек или универсал/ не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Двигатель внутреннего сгорания | четырехтактный, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 см3 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип коробки передач | механика |
| Оборудование автомобиля | специальные средства управления (адаптированные органы управления) для лица с нарушением функций обеих ног |
| Грузоподъемность, тонна | < 5 |

**Количество** — 1 шт., в т.ч.

1 шт. – с нарушением функций обеих ног

**ОКПД 2**: 29.10.59.390

**Поставка и выдача Товара** осуществляется Поставщиком Получателямвпункте приема, организованном Поставщиком в г. Петрозаводске

**Срок поставки товара:** в течение 10 календарных дней со дня получения Поставщиком направления от Получателя (при предъявлении им паспорта) либо его представителя (при наличии доверенности и документа, подтверждающего личность).

1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.09.2022 года.
2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:** Автомобили, оборудованные адаптированными органами управления, предназначены для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемые для их реабилитации.

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. 15.04.2022) (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.

Автомобиль должен быть не ранее 2021 года изготовления.

Автомобиль должен быть оборудован специальными средства управления (адаптированные органы управления) для лица с нарушением функций обеих ног.

Одобрение типа транспортного средства выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 (в копии).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или быть сертифицированы в составе автомобиля.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей (при наличии).

При описании объекта закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.

**Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.