**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Поставка противопролежневых матрацев в 2024 году».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Объем закупки (шт.)** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
|  1 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением22.19.71.190-00000004(Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)) | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Противопролежневый матрац используемый в 24-часовом режиме ухода за инвалидом.Противопролежневый матрац обеспечивает инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, предотвращая тем самым образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наполняемость внутреннего объема противопролежневого матраца - воздух.Противопролежневый матрац комплектуется малошумным, непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса инвалида.Противопролежневый матрац изготовлен из специального гипоаллергенного, водонепроницаемого, нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также – электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.Допустимая нагрузка не менее 120 кг.Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии:- длина не менее 2000 мм;- ширина не менее 900 мм;- высота не менее 65 мм.Используемое напряжение: 220 Вт.В комплект поставки входит: противопролежневый матрац, паспорт, компрессор, соединительные шланги, ремкомплект. | 140 | 1769,14 | 247 679,60 |
| 2 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала22.19.71.190-00000006(Противопролежневый матрац полиуретановый) | Противопролежневый матрац полиуретановый с эффектом запоминания формы и предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый матрац полиуретановый имеет возможность применения инвалидами, получившими значительные ожоги покровов кожи. Наполняемость внутреннего пространства латексом.Допустимая максимальная нагрузка на противопролежневый матрац не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: - длина изделия не менее 1950 мм;- ширина не менее 850 мм;- высота матраца не менее 80 мм.Противопролежневый матрац полиуретановый изготовлен из специального гипоаллергенного, водонепроницаемого, нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. | 100 | 5839,82 | 583 982,00 |
| 3 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем 22.19.71.190-00000005 (Противопролежневый матрац гелевый) | Противопролежневый матрац гелевый с эффектом запоминания формы и предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый матрац гелевый имеет возможность применения инвалидами, получившими значительные ожоги покровов кожи. Наполняемость внутреннего пространства матраца - гель.Допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: - длина изделия - не менее 1900 мм;- ширина - не менее 800 мм;- высота матраца - не менее 80 мм.Противопролежневый матрац гелевый изготовлен из специального гипоаллергенного, водонепроницаемого, нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. | 25 | 9804,49 | 245 112,25 |
| **Итого** |  | 265 |  | 1 076 773,85 |

**Объем закупки: 265 шт.**

 **Начальная (максимальная) цена** составляет 1 076 773,85 (Один миллион семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 85 копеек.

 **Требования к качеству товара (продукции):** противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (разделы 6, 7), ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

 **Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

**Место поставки товара**: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «08» ноября 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.