Приложение № 1 к Извещению

**Описание объекта закупки**

на поставку ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) в целях социального обеспечения граждан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **Тип характеристики** | **Наименование характеристики** | **Значение** | **Инструкция по заполнению характеристик по заявке** |
| 1 | **6-10-06**  **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (грузоподъемность не менее 22,6кг)** | Качественная | Предназначение | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для получателей с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки помогают предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Качественная | Оснащение | - четыре колеса;  - нескользящие рукоятки;  - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки.  - фиксатор таза или бедер. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количественная | Общая ширина | не менее 52 см не более 60 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Длина ходунков | не менее 52 см не более 65 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Грузоподъемность | не менее 22,6 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Регулировка по высоте с шагом | не более 2,5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Высота от пола до локтя | не менее 40 см не более 60 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Масса | не менее 5 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Качественная | Направление движения | Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | **6-10-06**  **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (грузоподъемность не менее 34кг)** | Качественная | Предназначение | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для получателей с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки помогают предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Качественная | Оснащение | - четыре колеса;  - нескользящие рукоятки;  - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки.  - фиксатор таза или бедер. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количественная | Общая ширина | не менее 57 см не более 70 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Длина ходунков | не менее 63 см не более 90 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Грузоподъемность | не менее 34 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Регулировка по высоте с шагом | не более 2,5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Высота от пола до локтя | не менее 47 см. не более 82 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Масса | не менее 5 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Качественная | Направление движения | Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | **6-10-06**  **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (грузоподъемность не менее 60кг)** | Качественная | Предназначение | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для получателей с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки помогают предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Качественная | Оснащение | - четыре колеса;  - нескользящие рукоятки;  - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки.  - фиксатор таза или бедер. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количественная | Общая ширина | не менее 61 см не более 86 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Длина ходунков | не менее 73 см не более 92 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Грузоподъемность | не менее 60 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Регулировка по высоте с шагом | не более 2,5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Высота от пола до локтя | не менее 61 см не более 92 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Масса | не менее 9 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Качественная | Направление движения | Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | **6-10-06**  **Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (грузоподъемность не менее 90кг)** | Качественная | Предназначение | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для получателей с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки помогают предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Качественная | Оснащение | - четыре колеса с тормозами;  - нескользящие рукоятки, регулируемые по высоте и глубине установки;  - мягкий фиксатор грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему.  - фиксатор голеностопов с мягкими ремешками, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами  - мягкий фиксатор таза или мягкие поддерживающие трусики.  - фиксаторы бедра, регулируемые по горизонтали и по вертикали | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количественная | Общая ширина | не менее 69 см не более 72 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Длина ходунков | не менее 95 см не более 100 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Грузоподъемность | не менее 90 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Высота от пола до локтя | не менее 81 см не более 124 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количественная | Масса | не более 18,5 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Качественная | Направление движения | Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы Получателей с выраженными нарушениями возможности передвижения. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации *(ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,* ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

*Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе обработки выданных Получателям направлений на получение Изделия (принятие направления в работу, выдача Изделия и т.д.).*