**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР\* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объём,шт. |
| 17-01-16  | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Индивидуальные ушные вкладыши (для слуховых аппаратов) изготавливаются индивидуально по слепку в зависимости от размеров слухового прохода. Форма ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от степени снижения слуха, особенностей слухового прохода.  Ушные вкладыши должны осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо, иметь форму и размер полностью соответствующий анатомии уха, способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными ушными вкладышами, иметь необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата, быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы, не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата), соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 925 |
| **Итого:** | **925** |

Индивидуальные ушные вкладыши (для слуховых аппаратов) должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Сырьё и материалы, применяемые для изготовления индивидуальных ушных вкладышей должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Поставка и выдача индивидуальных ушных вкладышей должна осуществляться по месту нахождения организации, которая принимает заказы на изготовление слепков со слухового прохода.

Упаковка индивидуальных ушных вкладышей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места выдачи изделий.

Выполнить работы и обеспечить изделием – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, а Получателю из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи - в течение 7 (семи) календарных дней.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «10» сентября 2024 года.

Срок предоставления гарантии качества на индивидуальные ушные вкладыши составляет не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия Получателю.

\* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р»