**На поставку технических средств реабилитации – кресел–стульев с санитарным оснащением в 2024 году (ТСР).**

1. Требования к количеству.

Количество изделий: 780 (семьсот восемьдесят) шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

 Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
| 1. | - | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | **Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами):**Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях и используется в качестве передвижного туалета с судном для инвалидов.Рама кресла-стула должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика.Кресло-стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами.Должна быть возможность регулировки высоты.Поручни должны быть оснащены пластиковыми (или полиуретановыми) подлокотниками.Технические характеристики:ширина между поручнями: не менее 45 см;высота спинки: не менее 25 см;грузоподъемность: не менее 100 кг;вес стула: не более 10 кг.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | шт. | 80 |
| 2. | - | 23-01-02 - Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес):Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Технические характеристики:Ширина между поручнями: не менее 450мм;Высота спинки должна быть не менее 25 см;Грузоподъемность: не менее 100 кг;Должна быть возможность регулировки высоты;Поручни должны быть оснащены пластиковыми (или полиуретановыми) подлокотниками; Вес стула: не более 10 кг;Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт. | 700 |
| Итого: | **780** |

**Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.**