**Приложение № 1**

 **к Извещению о проведении закупки**

 **Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности для обеспечения в 2023 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края. Количество аппаратов – 109 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ****Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| 1 | **Аппарат на голеностопный сустав** Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 20 |
| 2 | **Аппарат на голеностопный и коленный суставы** Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 2 |
| 3 | **Аппарат на коленный сустав** Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 9 |
| 4 | **Аппарат на тазобедренный сустав** Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 12 |
| 5 | **Аппарат на всю ногу** Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 66 |
| **Требования к качеству, безопасности и результатам работ**Выполнение работ по изготовлению аппаратов должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Выполнение работ по изготовлению аппаратов для инвалидов должно осуществляться Участником закупки лично, либо с привлечением соисполнителя. Участник закупки (или соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации N 852 от 01.06.2021 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")).Работы по обеспечению инвалидов аппаратами следует считать выполненными, если у инвалидов созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.**Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные аппараты,**  **месту и сроку выполнения работ**На аппараты устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные аппараты должен составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.Срок службы изготовленных протезно-ортопедических изделий должен составлять не менее 1 (Одного) года для аппаратов на голеностопный сустав, аппаратов на голеностопный и коленный суставы, аппаратов на тазобедренный сустав, аппаратов на всю ногу, аппаратов на коленный сустав (Указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача аппаратов должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней.

**Срок действия государственного контракта – 29.09.2023 года.**