Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку электронных стационарных видеоувеличителей в 2024 году**

Электронный стационарный видеоувеличитель компенсирует ограничения к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место и объёмы поставки товара:** Поставка товара осуществляется по месту жительства получателя на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области Российской Федерации по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Районы доставки\*** | **Количество поставки**  **в штуках** |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район, Бикинский район, Нанайский район | 15 |
| 2 | Г. Амурск, Амурский район | 2 |
| 3 | Г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район | 2 |
| 4 | Г. Николаевск-на-Амуре, Николаевский район | 2 |
| 5 | Советско-Гаванский район | 2 |
| 6 | Еврейская автономная область | 7 |
| **Итого:** | | **30** |

*\** в ходе исполнения Государственного контракта распределение Товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений получателей

**1.4. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2024

**1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации:** по 01.04.2024.

1. **Общие технические характеристики товара:**

2.1. Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения - электронные видеоувеличители (далее – Товар) способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Товара** | **Технические характеристики Товара** | **Требуемое значение** | **Кол-во товара, штук** |
| 1 | Электронный стационарный видеоувеличитель  13-01-03  28.99.39.190-00000283  Видеоувеличитель | тип | Стационарный | 30 |
| Минимальный уровень увеличения, крат | ≤ 2 |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 |
| Наличие экрана | Да |
| Размер диагонали экрана, Дюйм (25,4 мм) | ≥ 20 и < 24 |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие дополнительных функций: | Линия чтения  Автофокус  Стоп кадр  Блокировка перемещения координатного столика  Блокировка фокуса |
| Возможность регулировки: | Яркость изображения |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |
| Вес, килограмм: | ≤ 20 |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |
| Тип питания: | От сети |
| Количество цветовых режимов: | ≥ 15 |
| **ИТОГО:** | | | | **30** |

**4. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара:**

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждая единица Товара должна быть уложена в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований Государственного стандарта ГОСТ Р 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения во время хранения и транспортировки к месту пользования по назначению. При отправке Товара в районы Крайнего севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется с соблюдением требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**5. Требования к качеству и безопасности товара:**

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия.

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования указанным техническим средством реабилитации, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

**6. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Товара должен составлять 24 месяца с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).