**Техническое задание**

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя | Наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 20 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 20 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 50 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 19 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 2 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 24 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 26 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 50 |
| Высота подлокотника, см | 17 |
| Высота подножки, см | 19 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 3 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 27 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 27 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 25 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 4 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 28 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 31 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 57 |
| Высота подлокотника, см | 10 |
| Высота подножки, см | 19 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| 5 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 30 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 30 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 61 |
| Высота подлокотника, см | 19 |
| Высота подножки, см | 27 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 6 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 35 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 36 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 22 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 7 | 7-01-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 36 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 43 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота подлокотника, см | 20 |
| Высота подножки, см | 35 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 8 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 20 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 20 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 50 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 19 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 9 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 24 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 24 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 50 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 22 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 10 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 27 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 27 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 25 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 11 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 27 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 27 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 25 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы. | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 12 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 35 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 36 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 15 |
| Высота подножки, см | 22 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 13 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 36 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 36 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота подлокотника, см | 20 |
| Высота подножки, см | 37 |
| Спинка откидная | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 14 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 36 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 43 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота подлокотника, см | 20 |
| Высота подножки, см | 35 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник, боковые опоры для головы | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 15 | 7-02-02Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья, см. | 40 (или механическая регулировка на данное значение) | Шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 37 (или механическая регулировка на данное значение) |
| Высота спинки, см | 55 |
| Высота подлокотника, см | 20 |
| Высота подножки, см | 33 |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка регулируемые по высоте | Наличие |
| Подголовник | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ног | Наличие |
| Держатель для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| В комплект поставки входит:- насос (при комплектации пневматическими колесами);- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание;- Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.Упаковка кресла-коляски обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работСрок гарантийного обслуживания кресла-коляски – не менее 12 месяцев. |