**Приложение №1**

**к приказу ОСФР по Республике Саха (Якутия) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2023 году.**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2023 году:

**-Протез плеча рабочий;**

**-Протез плеча активный (тяговый);**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез плеча рабочий | Тип протеза: модульный.  Косметическая облицовка отсутствует.  Приемная гильза индивидуальная составная, изготавливается с культи инвалида. Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество приемных гильз: постоянная 1 шт.  Крепление протеза: индивидуальное.  Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект п/фабриканта, комплект рабочих насадок.  Система управления протезом сохранившимся сегментом руки.  Назначения протеза: рабочий. | 493 632,16 | 1 | 493 632,16 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Тип протеза: модульный  Косметическая облицовка: косметическая перчатка из ПВХ, с возможностью выбора одного из 18-ти цветовых оттенков, структура косметической оболочки воспроизводят детали естественной кисти.  Материал приемной гильзы: приёмная гильза выполнена на основе слоистого пластика, усиленная в местах нагрузки по индивидуальному гипсовому слепку.  Крепление протеза: индивидуальное по параметрам пациента.  Регулировочно-соединительное устройство: с возможностью пассивной ротации в лучезапястном шарнире.  Кисть: с одной тягой на тыльной стороне кисти (внешняя тяга). Открывается с помощью активной тяги и закрывается самостоятельно при ее опускании.  Локоть: экзоскелетного типа, активный со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча.  Назначение протеза: активный.  Тип использования: постоянный. | 766 201,66 | 1 | 766 201,66 |
| Должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016. Гарантийный срок 12 месяцев. | |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | **2** | **1 259 833,82** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 1 259 833** рубля **82** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов предплечья косметический* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» декабря 2023 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заместитель начальника ОСП Р.А. Малиновский