**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

Выполнение работ по обеспечению корсетами функционально-корригирующими

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Корсет функционально-корригирующий | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Корсет жесткий функционально-корригирующий на туловище, многозонального воздействия по методу «Шено» с несущей гильзой по слепку из термопласта методом глубокой вакуумной вытяжки по индивидуальному техпроцессу | Да | | 120 | Шт. | 26 323,65 | 3 158 838,00 |
| **ИТОГО:** | | | **120** |  |  | **3 158 838,00** |

**Место выполнения работ:** Краснодарский край, работы должны выполняться по месту ортезирования, ортезы должны выдаваться непосредственно Получателям.

**Срок выполнения работ:** срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 08.08.2024.

**Требования к качеству работ:** выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен осуществляться контроль при примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Гарантийный срок на изделие – должен быть не менее 7 (семи) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия Получателем.

**Требования к техническим характеристикам:** выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся корсеты, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных   
или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний,   
а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Корсетные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 29097-2015 Межгосударственный стандарт «Изделия корсетные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Коррекция корсетов должна производиться Изготовителем бесплатно в течение всего срока пользования Изделием.

Должно быть наличие выездной протезно – ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)