Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку телефонных устройств для инвалидов в 2022 году**

**Наименование объекта закупки:** поставка телефонных устройств для инвалидов в 2022 году.

**Количество поставляемого товара:** – 600 штук.

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, в объеме, указанном в каждом реестре получателей Товара, и до 30 ноября 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия Контракта:** контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 декабря 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Место поставки Товара:** предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Московской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

**Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:**

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Качество изготавливаемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов»;

- ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51646-2000 «Средства телефонной связи реабилитационные для инвалидов по слуху или зрению. Классификация. Основные параметры».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар должен быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**(Технические характеристики Товара)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, товарный знак, марка, модель (при наличии), производитель, страна происхождения товара** | **Описание технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | 19-01-01  Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должно иметь:  - Тип корпуса классический (моноблок): цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга;  - Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц: наличие;  - Поддержка стандарта 4G/LTE интернет: наличие;  - Wi-Fi точка доступа: наличие;  - Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка: наличие;  - Голосовое управление: наличие;  - Распознавание речи: наличие;  - Русский синтезатор речи: наличие;  - Клавиатура с алфавитом на русском языке: наличие;  - Система позиционирования и навигации (GPS/Глонасс-приемник): наличие;  - Наличие автофокуса фотокамеры: наличие;  - Наличие встроенной вспышки фотокамеры: наличие;  - Датчик приближения: наличие;  - Автоматическая ориентация изображения (акселерометр): наличие;  - Виброзвонок: наличие;  - Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя): наличие;  - Зарядное устройство для заряда аккумулятора: наличие;  Диагональ дисплея: не менее 4,8 дюйма;  Количество ядер процессора: не менее 4 ядер;  Объем оперативной памяти: не менее 2 Гб;  Объем встроенной памяти: не менее 16 Гб;  Фотокамера: не менее 8 Мпикс;  Фронтальная камера: не менее 3 Мпикс;  Ёмкость аккумуляторной батареи: не менее 3000 mAh;  Сенсорный экран: IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | 600 |