**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения инвалидов в 2022 году**

|  |
| --- |
| Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации, а именно слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения инвалидов в 2022 году. |
| Способ определения поставщика: электронный аукцион.Начальная (максимальная) цена контракта: 1 483 200 руб. 00 коп**.** |
| Количество технических средств реабилитации: 3 шт.  |

Технические и количественные характеристики: Технические характеристики к аппарату слуховому костной проводимости неимплантируемому (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) соответствуют стандарту IEC 118-7 2cc. Используемые типы элементов питания аппарата слухового неимплантируемого костной проводимости: 675.

**Количественные и технические характеристики товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара по ОКПД2 | Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86н. | Характеристики Товара | Показатели характеристик | Количество (шт.) |
| 26.60.14.120 – Аппараты слуховые | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) должен иметь: |  | 3 |
| Наружная часть - звуковой процессор | Наличие |
| способ крепления — магнитный, головной бандаж | Наличие |
| способ обработки сигналов — цифровой | Наличие |
| способ настройки — цифровой | Наличие |
| количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала | Не менее 8 |
| количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| кнопка переключения программ | Наличие |
| диапазон регулятора громкости | Наличие |
| частотный диапазон | не более 0,25- не менее 7,00 кГц |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД90) | не менее 115 дБ |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 60 дБ (ВУЗД60) | не менее 110 дБ, |
| гармонические искажения | не более 3% |
| уровень собственных шумов | не более 26дБ |
| задержка при обработке и передаче сигнала | не более 3мс |
| система адаптивного подавления обратной связи | Наличие |
| автоматическая система шумоподавления |  Наличие |
| защита от резких громких звуков | Наличие |
| наличие встроенных направленных микрофонов | не менее 2 |
| прямой аудиовход |  Наличие |
| потребляемый ток  | не более — 1,7 мА |
| напряжение  | не менее 1,1-1,5 В |
| тип элемента питания  | 13 |
| вес с элементом питания  | не более 19 г. |
| **Сервис:** |  |
| Гарантийное обслуживание наружной части  | ***не менее 12 месяцев*** |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ (декларация соответствия)  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России  | Наличие |
| Срок пользования изделием | Наличие |
| Должен соответствовать: |  |
| ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003. Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. |  |
|  | ИТОГО: | 3 |

Место поставки Товара: Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору получателя на условиях DDP).

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и по 31.08.2022г.

Условия поставки: Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком по 28.02.2022г.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок действия Направления: по 31.08.2022 года.

Поставщик обязан: организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателям и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982) поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара.

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или его представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателем (представителями Получателя) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателей, включенного в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателя) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателя при получении Товара.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателю Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 3 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Документы, подтверждающие качество Товара:На поставляемый Товар должны иметься действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии") поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настройка слуховых аппаратов осуществляется специалистом при наличии подтверждающего документа, лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии или документа на осуществление деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Требования к упаковке, маркировке:Упаковка Товара, предназначенного для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ 15846-2002.