Техническое задание

**Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению и обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обувью ортопедической (далее также - работы, Получатель, Изделие).

**Объём выполняемых работ:** определить невозможно, размещение закупки планируется за единицу объёма работ.

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Наименование Изделия по ОКПД2/  КТРУ/  КОЗ | Функциональные и технические характеристики | Начальная цена единицы работы с учетом материалов руб. | Ед. измерения  (пара.) | Гарантия на выполнен  ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| **1** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев, полой стопе, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями  Вид обуви: **Сапожки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские.  Вид изделий:  Женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см., от 30 до 35 см. Мужские высотой от 20 до 25 см. | **19 796,67** | пара | не менее 70 дней |
| **2** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-01]  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев, полой стопе, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями  Вид обуви: **Сапожки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: искусственный мех, байка.  Застежка: шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские.  Вид изделий:  Женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см., от 30 до 35 см. Мужские высотой от 20 до 25 см. | **20 263,33** | пара | не менее 70 дней |
| **3** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев, полой стопе, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями  Вид обуви: **Ботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени)**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро ,лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **14246,67** | пара | не менее 70 дней |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-01]  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев, полой стопе, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями  Вид обуви: **Ботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени).**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: искусственный мех, байка.  Застежка: лента велькро, лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **14430** | пара | не менее 70 дней |
| **5** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуры пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцев, полой стопе, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями  Вид обуви: **Полуботинки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри** **(при плоскостопии III степени)**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро , шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **14403,33** | пара | не менее 70 дней |
| **6** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при эквиноварусных, половарусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при косолапости  Вид обуви: **Ботинки на сложную деформированную стопу.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **18243,33** | пара | не менее 70 дней |
| **7** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-01]  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при эквиноварусных, половарусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при косолапости  Вид обуви: Ботинки на сложную деформированную стопу.  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка искусственный мех, байка.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **18486,67** | пара | не менее 70 дней |
| **8** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при укорочении конечности.  Вид обуви: Ботинки на **укорочение от 3 до 6 см.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **18246,67** | пара | не менее 70 дней |
| **9** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-01]  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при укорочении конечности.  Вид обуви: Ботинки на **укорочение от 3 до 6 см.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: искусственный мех, байка.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **18376,67** | пара | не менее 70 дней |
| **10** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью при укорочении конечности.  Вид обуви: **Полуботинки на укорочение от 3 до 6 см.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **16553,33** | пара | не менее 70 дней |
| **11** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-01]  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью после ампутации стопы по Шопару  Вид обуви: **Ботинки при ампутации стопы по Шопару.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **17536,67** | пара |  |
| **12** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-01]  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.01  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью после ампутации стопы по Шопару  Вид обуви: **Ботинки при ампутации стопы по Шопару.**  Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа. Подкладка: искусственный мех, байка.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **18236,67** | пара | не менее 70 дней |
| **13** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-03]  Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.03  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обуви на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей  Вид обуви: **Ботинки/Полуботинки на протезы.**  Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодки.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **11136,67** | пара | не менее 70 дней |
| **14** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-02]  Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.02  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью обыкновенной и на протез  Вид обуви: **Ботинки обыкновенные и на протез.**  Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодок.  Подкладка: искусственный мех, байка.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **11600** | пара | не менее 70 дней |
| **15** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-02]  Ортопедическая обувь  сложная на  сохраненную  конечность и  обувь на протез  (без утепленной  подкладки) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.02  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки.  Вид обуви: **Ботинки/Полуботинки обыкновенные и на протез.**  Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодок.  Верх — натуральная кожа.  Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы.  Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва.  Предназначение: женские, мужские. | **11006,67** | пара | не менее 70 дней |
| **16** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-01-04]  Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.01.04  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат без утепленной подкладки (пара). Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. При необходимости возможны элементы крепления. | **14333,33** | пара | не менее 70 дней |
| **17** | Обувь ортопедическая сложная для взрослых  Код ТСР  [9-02-03]  Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 32.50.22.153  32.50.22.150-00000006/  03.29.09.02.03  (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат на утепленной подкладке (пара).  Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. Элементы крепления | **14506,67** | пара | не менее 70 дней |
|  | **Начальная сумма цен единиц работ:** | | | **271403,35** |  |  |

Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку:**

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требование безопасности».

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять:

При выполнение работ, всоответствии с действующим законодательством и/или по соглашению сторон, между Сторонами может применятся электронное взаимодействие.

В случае применения электронного взаимодействия, первичные учетные документы и иные сопутствующие документы (документы на оказанные услуги, а также отдельных этапов оказания услуг, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных услуг; документы о результатах такой приемки; документы на оплату оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных услуг; дополнительные соглашения к Контракту; требования об оплате неустоек (штрафов, пеней)), будут оформляться с использованием единой информационной системы (ЕИС) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

**Требования к результатам работ:** выполненные работы по изготовлению и обеспечению Получателя Изделиями не должны иметь: дефектов, переломов подошвы, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

При выдаче сложной ортопедической обуви должна предусматриваться примерка.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней ортопедической обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

**Требования к сроку службы, гарантийному сроку на результат выполняемых работ:**

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

**Срок предоставления гарантий на выполненные работы**:

В течение гарантийного срока за счет собственных средств осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Подрядчик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей (далее – пункт (пункты) приема).

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями установленные законодательством Российской Федерации.

**Порядок обеспечения:**

Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

При выполнении работ, всоответствии с действующим законодательством и/или по соглашению сторон, между Сторонами может применятся электронное взаимодействие.

**Порядок и условия выполнения работ:**

- работы по изготовлению Изделий выполняются по индивидуальным размерам, выдача Изделий осуществляется в срок не более 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя;

- прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи Изделий, выполнения гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта приема и гарантийного обслуживания, организованном на территории города Благовещенска Амурской области;

- работы выполняются по адресу месту нахождения Подрядчика.

**Место выполнения работ:** Дальневосточный Федеральный округ по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** не более 30 (тридцати) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику, в период со дня следующего за днем заключения контракта по 12.12.2022 года включительно.

**Порядок оплаты выполненных работ:** Оплата за фактически выполненную работу осуществляется Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный (текущий) счет Подрядчика в течение 10 (десять) рабочих дней, а за выполненные работы в период с 1 декабря 2022 г. по 12 декабря 2022 г. производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания комиссией Заказчика и утверждения Заказчиком Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.