**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

**Технические требования на поставку технических средств реабилитации**

**(Кресло-стул с санитарным оснащением) для обеспечения Получателей в 2024 году**

**1. Общие требования**

Объектом закупки является поставка технических средств реабилитации (Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП) для обеспечения Получателей в 2024 году (далее – поставка Товара).

**2. Наименование и описание объекта закупки**

Поставщиком должна быть осуществлена поставка Товара в соответствии с нижеприведёнными характеристиками, значениями и количеством поставляемого Товара:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Кол-во,  шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик  в заявке |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 32.50.22.129 | 15 | Ширина сиденья | 22 см +/-1 см, 25 см +/- 1 см, 28 см +/- 1, 31 см +/- 1, 34 см +/- 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Сиденье | Регулируемое по глубине | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гигиенический вырез |
| Из вспененного полиуретана |
| Эргономичные закругления под бедра |
| Подголовник | Анатомическая форма с выраженной боковой поддержкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулируемый по высоте |
| Мягкий, из вспененного полиуретана |
| Устройство для поддержки головы | Регулируемая конструкция (изменение высоты и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники | Откидные (назад – вниз) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащены пружинными штифтами (для фиксации в рабочем положении) |
| Из полимерного синтетического материала |
| Боковая поддержка туловища | Регулируемая по ширине с обеих сторон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Быстросъемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные (с фиксацией в рабочем положении) |
| Опорные площадки для ступней | С регулировкой высоты расположения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Эргономичная рифленая поверхность |
| Упор для пятки |
| Ремень безопасности | Да (на спинке сиденья) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колеса самоориентирующиеся | Вилка колеса с наклоном (из особо прочного пластика) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность поворота на не менее 360º |
| Шины литые из полиуретана |
| Стояночные тормоза индивидуальные на каждом колесе |
| Одновременная блокировка поворота колеса |
| Глубина сиденья | Регулируемая в диапазоне не менее 25 см - 29 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Грузоподъемность | ≥ 100 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Съемное санитарное устройство с крышкой | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонное значение, установленное в характеристиках, включая предельные значения диапазона, которое не может изменяться.

Все указания союза «или» и знака «/» в заявке являются конкретными и не означают неконкретный показатель. Они подразумевают, что товар может быть изготовлен в разных вариантах в зависимости от необходимости получателей.

Слово «не более» - означает что, в заявке указывается конкретное значение равное или меньшее значения, установленного заказчиком.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние указанные заказчиком значения характеристики.

Знак «+/-» означает, что в заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона, включая предельные значения диапазона.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде."

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3.Место поставки товара – по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" сентября 2024 года.

4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.