**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения в 2024 году застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, проживающего в Ярославской области Российской Федерации).

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Характеристика изделия | Количество штук |
| 1 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий.Приемная гильза протеза должна быть кожаная с металлическими шинами и приемником для насадок индивидуального изготовления по слепку с культи получателя.Крепление протеза должно быть ременное (с использованием кожаных полуфабрикатов). В комплекте с протезом должны быть не менее 3-х насадок (на выбор получателя). Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 2 | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый).Приемная гильза протеза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Система управления должна быть механической.Кисть протеза должна быть с гибкой тягой корпусной с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. «Локоть-предплечье» должен быть экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией. Функции ротации должны быть реализованы в составе модуля кисти из поливинилхлорида.Крепление протеза должно быть ременное (с использованием тесьмы и кожаных полуфабрикатов).Тип протеза по назначению: постоянный.Изделие должно соответствовать: - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»; - ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний.» | 1 |
|  | **ИТОГО** |  | **2** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта по 27.12.2024. |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями.».  |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий должно включать: - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном Исполнителем в городе Ярославле или Ярославской области, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в Ярославской области в случае невозможности (по состоянию здоровья) его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи, организованном Исполнителем в городе Ярославле или Ярославской области, или осуществить адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия должны осуществляется за счет Исполнителя.Срок пользования Изделием должен быть не менее 2-х лет с даты подписания Получателем акта приемки Изделия в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;- выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в Ярославской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |