**Приложение № 1 к Извещению**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов**

**специальной одеждой в 2022 году.**

**1. Способ определения поставщика:** открытыйконкурс в электронной форме

**2. Предмет государственного контракта**: выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2022 году. **Протезы нижних конечностей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифр** | **Наименование** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед., руб.** | **Сумма, руб.** |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания изготовлен из:  - Без формообразующей части косметической облицовки и косметического покрытия.  - Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по слепку с культи получателя.  - Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (по медицинским показаниям).  - Мягкостенная внутренняя гильза в случае ее наличия из полимера на основе полипропилена (по медицинским показаниям).  - В качестве крепления применяется чехлы, крепление чехла к протезу осуществляется с использованием замкового устройства для полимерных чехлов, дополнительно используется силиконовый наколенник (по медицинским показаниям).  - Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу и нагрузочным параметрам получателя и влагостойкие (по медицинским показаниям).  -Приемная гильза и несущий модуль с применением гильзового декора (по медицинским показаниям).  - Стопа динамическая, обладает естественной формой, с гладкой поверхностью, отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Функциональные качества стопы достигаются благодаря комбинации сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, что обеспечивает удобную опору на пятку и мягкий перекат. Подошва стопы имеет решетчатый профиль и хорошо сцепляется с опорной поверхностью. Поверхность соединения в проксимальной части стопы имеет защиту от попадания воды, РСУ стопы из титана, высокопрочных сплавов (по медицинским показаниям).  Протез предназначен для получателей весом с верхним значением 150 кг с любым уровнем двигательной активности.  Изделие предназначено для принятия водных процедур и для купания в водной среде, с умеренным течением. Протез укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием | 1 | 708 710,67 | 708 710,67 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии состоит из:  - Формообразующая часть косметической облицовки модульная из вспененного пенополиуретана.  - Косметическое покрытие облицовки перлоновые гольфы.  - Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по слепку с культи получателя. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, скелетированная (по медицинским показаниям).  - Мягкостенная внутренняя гильза из полимера на основе полипропилена (наличие и материал внутренней гильзы по медицинским показаниям).  В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление чехла к протезу осуществляется с использованием замкового устройства для полимерных чехлов  - Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя.  Стопа углепластиковая, алюминевая щиколотка с дополнительными полеуритановыми упругими опорными элементами повышающими устойчивость и рекуперацию энергии,раздельная активная пятка и носок (конструкция стопы по медицинским показаниям).  Протез укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срокпользования изделием | 1 | 864 363,00 | 864 363,00 |
| Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016.  Срок гарантии протеза -12 месяцев. | | | | |
| **ИТОГО** | | **2** |  | **1 573 073,67** |

* 1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
  2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 1 573 073** рубля **67** копеек.

1. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
2. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов нижних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
3. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок (слепков) с Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «09» декабря 2022 года.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем подписанного Сторонами, актов приема-передачи Изделия, реестра выполненных работ, акта выполненных работ, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
5. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.**
6. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта**
7. **Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.**