**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания.**

**Технические характеристики:**

Общая площадь здания – 1161,7 м2.

Объем ремонта – 8069,0 м2

Административное здание расположено по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный б-р им. М.А. Эсамбаева, д.1

**Описание видов работ:**

1. Демонтажные работы:

 - демонтаж кровли из листовой стали

- демонтаж кровли из оцинкованной стали

- демонтаж брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.

- демонтаж деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами

- демонтаж деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (верхний слой)

 - демонтаж теплоизоляции из ваты минеральной толщиной

- демонтаж деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

- демонтаж деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов

- разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

1. Ремонтные работы:

- установка стропил;

* устройство обрешетки сплошной из досок (снизу)
* устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
* утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (без стоимости)

 - огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами

 - устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

 - устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов

 - смена: воронок водосточных труб с люлек- 1шт

 - монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности

 - устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

 - устройство слуховых окон

Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям:

1. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3. СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
4. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда.

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией: Локально-сметным расчетом №01.

Подрядчик обязан:

обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ;

гарантировать качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. Использовать материалы, комплектующие, указанные в Локальном сметном расчете. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается;

выполнить и сдать все работы в фактически исполненном объеме Заказчику в соответствии с Техническим заданием, Рабочей документацией, Локальным сметным расчетом;

не допускать загрязнения мест общего пользования строительным мусором. Упаковывать строительный мусор и отходы производства в мешки, складировать в собственные контейнеры и вывозить на специальный полигон ежедневно;

вывезти за пределы места выполнения работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество до уведомления Заказчика о факте выполнения работ;

осуществлять за свой счет ограждение места выполнения работ, охрану находящихся материалов, изделий, конструкций, оборудования в период выполнения работ;

согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ организацию проведения работ (проект производства работ);

организовать выполнение работы без ограничения прохода сотрудников Заказчика и посетителей в здание и по территории в рабочие дни (понедельник-пятница);

время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума согласовать с Заказчиком;

вести общий журнал работ по форме КС-6, предъявлять его по требованию Заказчика, в течение всего срока выполнения работ;

в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения работ, письменно уведомить Заказчика о факте выполнения работ;

при сдаче работ предоставить Заказчику: документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования; необходимую исполнительную документацию;

нести самостоятельную ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный по своей вине и/или неосторожности работников имуществу Заказчика, а также третьим лицам и их имуществу;

запрашивать у Заказчика разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ. Запросы Подрядчика представляются Заказчику в письменном виде.

Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

 Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчика на любой стадии. Совместно с представителем Подрядчика осуществляет технический контроль, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования рабочей документации, локальных сметных расчетов и других обязательных нормативных документов.

Заказчик обязан для проверки результата выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о факте выполнения работ осуществить экспертизу (проверку) выполненных работ.

При осуществлении экспертизы (проверки) результатов выполненной работы проверяется Заказчиком:

- соответствие результата работ рабочей документации, локального сметного расчета;

- объем выполненных работ;

- декларации о соответствии либо сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ.

 Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Контракту должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания документа о приемке в Единой информационной системе.

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком в период производства работ и не обнаруженные при приемке и/или возникшие по его вине, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Заказчиком сроки.

В случае отказа Подрядчика устранить обнаруженные дефекты, Заказчик вправе после истечения указанного срока поручить выполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов.

При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме не позднее 15 рабочих дней с момента их обнаружения.

Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.09.2022г.

 Сертификаты соответствия на материалы предоставляются в составе исполнительной документации при выполнении и/или после выполнения работ.