Приложение № 1 к извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по обеспечению протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2024 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Запрос котировок в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2024 году в пользу граждан в целях их социального обеспечения - т**уторы верхних конечностей** (далее Изделие).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед., руб.коп.** | **Сумма, руб.коп.** |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен обеспечить фиксацию лучезапястного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 130 | 5 053,03 | 656 893,90 |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой состав должен обеспечить фиксацию локтевого сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 100 | 4 818,87 | 481 887,00 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку представляет собой жёсткую гильзу с элементами её крепления на руке. Гильза обхватывает часть кисти (до пальцев), предплечье, плечо и плечевой сустав. Верхний конец гильзы должен захватывать сзади область лопатки, сверху – доходить до границы шеи и надплечья, а спереди – захватывать область грудной мышцы, не доходя до соска. Для освобождения I пальца в гильзе делаются вырезы в области лучезапястного сустава в передней части и в области кисти.  Гильза тутора  изготавливается из листового полиэтилена (высокой или низкой плотности) или слоистого пластика на основе литьевых смол отечественного или зарубежного производства. Внутренняя поверхность гильзы может быть смягчена вспененным полиэтиленом или другим смягчающим материалом. Тутор надевают непосредственно на конечность пациента и закрепляют на руке с помощью лент с застёжкой текстильной «контакт» и ремня, который обхватывает туловище больного и застёгивается обычно на кнопку. | 80 | 6 943,32 | 555 465,60 |
| Должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016.  Срок гарантии — 6 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем | | | | |
| **ИТОГО** | | **310** |  | **1 694 246,50** |

1. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийное обслуживание, а также передачу *туторов верхних конечностей* – Изделия Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия).
2. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее **16 сентября 2024 года**.
3. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
4. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
5. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
6. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП Н.С. Протопопова