Приложение № 1 к извещению

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание**

**на поставку электронных ручных видеоувеличителей в 2024 году)**

**Наименование товара**

В соответствии с ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия»:

«3.1. Видеоувеличитель: электронное устройство, предназначенное для вывода увеличенного изображения, полученного с помощью камеры на дисплей, с возможностью адаптации изображения по целому ряду параметров, включая цвета, яркость и т.п.».

**Требования к качеству товара и к безопасности товара**

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сырье и материалы применяемые для изготовления электронных ручных видеоувеличителей, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ээлектронные ручные видеоувеличители должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия» в следующей части:

 «5.1.4 Независимо от типа видеоувеличителя и применяемой степени увеличения изображение на дисплее должно оставаться четким и неразмытым.»

«5.1.7 Для всех моделей видеоувеличителей обязательно наличие функции автофокуса, обеспечивающей фиксацию изображения на объекте без участия пользователя. В технических условиях на модель устройства может быть предусмотрена возможность временного отключения данной функции пользователем.»

«5.1.8 Обязательно наличие функции стоп-кадра для всех моделей с возможностью изменения параметров полученного изображения (степень увеличения, цветовой режим и т.д.), а также сохранения полученного изображения в памяти устройства и (или) на внешний носитель».

**Требования к количественным и качественным характеристикам товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| 1 | Наименование по коду КТРУ:Видеоувеличитель/ 28.99.39.190-00000282Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н:**Электронный ручной видеоувеличитель** | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Примечание | 50 |
| Тип *(характеристика является обязательной для применения)* | Ручной |  |  |
| Максимальный уровень увеличения, крат *(характеристика является обязательной для применения)* | ≥ 10 |  | *участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель* |
| Наличие экрана  | Да |  |  |
| Размер диагонали экрана  | ≥ 3и < 5 | Дюйм (25,4 мм) | *участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель* |
| Наличие встроенных динамиков  | Да  |  |  |
| Возможность регулировки  | Яркость изображения |  |  |
| Количество цветовых режимов  | ≥ 10 | Штука | *участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель* |
| Цветная HD камера  | Да |  |  |
| Вес  | ≤ 0,3 | Килограмм | *участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель* |
| Наличие чехла/сумки в комплекте  | Да |  |  |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте  | Да |  |  |
| Интерфейс  | Слот для SD-карты |  |  |
| Наличие кнопок управления  | Да |  |  |
| Максимальное время автономоной работы от аккумулятора  | ≥ 2 | Час | *участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель* |
| Наличие дополнительных функций | Стоп кадр |  |  |
| Тип питания  | От аккумулятораОт сети |  |  |

В комплект поставки входит:

- электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;

-плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое руководства по эксплуатации;

-флеш – карта не менее 2 GB и кабель-USB (при наличии слота на флеш-карты);

-сетевой адаптер;

-наушники;

-сумка с ремнем или футляр для переноски;

-упаковочная коробка,

-гарантийный талон.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара**

Гарантийный срок эксплуатации электронных ручных видеоувеличителей должен быть 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученных специальных устройств для оптической коррекции слабовидения - электронных ручных видеоувеличителей, Поставщик обязан произвести замену имеющих недостатки или дефекты (брак) специальных устройств для оптической коррекции слабовидения - электронных ручных видеоувеличителей, на аналогичные надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства инвалида (дом, квартира).

Обеспечение ремонта и технического обслуживания изделий, в течение всего срока службы, установленного производителем, должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 дней.

**Требование к маркировке, комплектации, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть в индивидуальной упаковке.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями, а также информирование инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта.

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке:

«Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

4.11.5 Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

4.11.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ТСР, а также максимальное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

**Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество** Поставщик обязан представить Заказчику в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Поставщик обязан поставить весь объем Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) и уведомить Заказчика – в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения получателей: до 30 сентября 2024 года.

**Срок пользования изделиями**

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

*Место поставки Товара:*

*Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:*

*-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;*

*-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с* *приказом* *Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".*

*Срок поставки Товара:*

*Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.*

*Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.*