**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГСМ | Характеристики | Показатели | Кол-во литров | Цена за ед. руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | **Бензин автомобильный** | Экологический класс | Не менее К 5 | **19800** | **60,10** | **1 189 980,00** |
| Октановое число по исследовательскому методу | ≥ 95 и <98 |

Количество транспортных средств- 13 ед.

Качество отпускаемых нефтепродуктов должно соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.

Статья 3. Требование к обращению топлива на рынке.

3.2. При реализации автомобильного бензина и дизельного топлива продавец обязан предоставить информацию о наименовании и марке топлива.

Статья 4. Требование безопасности.

4.13. Каждая партия топлива, выпускаемого в обращении и (или) находящегося в обращении, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом).