**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением в 2024 году**

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место поставки товара:** Хабаровский край и Еврейская автономная область Российской Федерации до места проживания получателей по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Районы доставки** | **Количество поставки****в штуках** |
| 1 |  г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район | 285 |
| 2 | г. Комсомольск – на – Амуре, Комсомольский район, Солнечный район | 130 |
| 3 | г. Амурск, Амурский район, Верхнебуреинский район | 12 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 25 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 15 |
| 6 | Еврейская автономная область | 27 |
| **Итого:** | **494** |

**1.4. Срок поставки товара:** в течение 30 календарных дней с даты получения реестра Получателей товара от Государственного заказчика до 01.10.2024.

**1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Наименование Товара** | **Периоды (этапы) поставки на 2024 год** | **Количество****(шт.)** | **Стоимость****(руб. коп.)** |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)23-01-01 | **в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта** | 85 |  |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)23-01-02 | 400 |  |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)23-01-03 | 9 |  |
| **Итого:** | **494** |  |

1. **Общие технические характеристики товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – Товар) - техническое средство реабилитации, должно быть предназначено для использования в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара/****Код вида ТСР** | **Описание функциональных и технических характеристик, комплектация Товара**  | **Кол-во товара,****(штук)** |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 23-01-01ОКПД 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения с помощью сопровождающего лица. Рама кресла-стула должна быть изготовлена из стали с нанесением антикоррозийного покрытия.Кресло-стул должен иметь оснащение:-регулировку по высоте кнопочными фиксаторами;-съемное легко моющееся пластиковое судно;- откидную крышку, съемную;-съемное сиденье;-откидные подлокотниками с противоскользящими накладками;- передние и задние колеса с цельнолитыми шинами, самоориентирующиеся; - стояночные тормоза на задних колесах;-масса стула в полной комплектации не более 8,4 кг;-максимальная грузоподъемность не менее 110 кг.Размеры:Ширина сидения не менее 41 см и не более 43 см – 24 шт.Ширина сидения не менее 44 см и не более 46 см – 40 штШирина сидения не менее 47 см и не более 49 см – 9 штШирина сидения не менее 50 см и не более 52 см – 12 штВ комплект кресла-стула должна входить инструкция по эксплуатации на русском языке | 85 |
| **2** | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения с помощью сопровождающего лица. Рама кресла-стула должна быть изготовлена из стали с нанесением антикоррозийного покрытия.Кресло-стул должен иметь оснащение:- поддержка спины,- съемное легко моющееся пластиковое судно,- откидная крышка, съемная.- съемное сиденье,- подлокотники с противоскользящими накладками.- масса стула в полной комплектации не более 12 кг,- грузоподъемность не менее 110 кг,-изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом.Размеры:Ширина сидения не менее 40 см и не более 41 см - 80 шт;Ширина сидения не менее 42 см и не более 43 см - 45 шт;Ширина сидения не менее 44 см и не более 45 см - 191 шт;Ширина сидения не менее 46 см и не более 48 см - 20 шт;Ширина сидения не менее 49 см и не более 51 см - 50 шт;Ширина сидения не менее 52 см и не более 54 см – 1 штШирина сидения не менее 55 см и не более 56 см – 11 штШирина сидения не менее 60- см и не более 62 см – 1 штШирина сидения не менее 63- см и не более 65 см – 1 штВ комплект кресла-стула должна входить инструкция по эксплуатации на русском языке | **400** |
| **3** | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены.Основное оснащение:-регулировку по высоте кнопочными фиксаторами;-съемное легко моющееся пластиковое судно,-откидная крышка, съемная,- съемное сиденье.- масса стула в полной комплектации не более 9 кг,- грузоподъемность не менее 130 кг. Размеры: по заявке пользователяШирина сидения не менее 50 см и не более 51 см- 1 штШирина сидения не менее 52 см и не более 53 см- 1 штШирина сидения не менее 54 см и не более 55 см- 2 штШирина сидения не менее 57 см и не более 58 см- 2 штШирина сидения не менее 59 см и не более 60 см- 1 штШирина сидения не менее 62 см и не более 63 см- 2 штВ комплект кресла-стула должна входить инструкция по эксплуатации на русском языке | **9** |
|  | Итого |  | **494** |

**4. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара:**

На каждую единицу товара должна быть нанесена маркировка, выполненная в соответствии с требованиями Национального стандарта ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**5. Требования к качеству, безопасности и сроку службы товара:**

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресла-стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Эргономика Товара должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция Товара должна обеспечивать удобство при передвижении пользователя сопровождающим лицом.

Товар должен соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»; Межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Получателя, с которым контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации и должны быть разрешены к применению Минздравом Российской Федерации.

Кресло - стул должен быть исправен в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стульев в течение срока службы, инструкция по эксплуатации.

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Срок пользования устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

**6. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).