Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |
| --- |
|  **Описание объекта закупки** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** **по ОКПД2/КТРУ** | **Характеристика товара, работы, услуги** | **Количество**  | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Автомобиль с адаптированными органами управленияОКПД2/КТРУ 29.10.59.390 | Тип легкового автомобиля | Седан ХетчбекЛифтбек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 3 | Штука |
| Тип двигателя | Бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Механика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип привода | Моноприводный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий объем двигателя  | > 1500  и  ≤ 2000 | кубический сантиметр;^миллилитр |
| Механизм адаптированного органа управления | Ручной (для лиц с нарушением функций правой ноги) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Автомобиль с адаптированными органами управленияОКПД2/КТРУ 29.10.59.390 | Тип легкового автомобиля | Седан Хетчбек Лифтбек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 2 | Штука |
| Тип двигателя | Бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Механика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип привода | Моноприводный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий объем двигателя  | > 1500  и  ≤ 2000 | кубический сантиметр;^миллилитр |
| Механизм адаптированного органа управления | Ручной (для лиц с нарушением функций левой ноги) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Автомобиль с адаптированными органами управленияОКПД2/КТРУ 29.10.59.390 | Тип легкового автомобиля | Седан ХетчбекЛифтбек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Штука |
| Тип двигателя | Бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Механика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип привода | Моноприводный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий объем двигателя  | > 1500  и  ≤ 2000 | кубический сантиметр;^миллилитр |
| Механизм адаптированного органа управления | Ручной (для лиц с нарушением функций обеих ног) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **ИТОГО** |  | **6** |  |

Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 - Автомобили должны быть легковые.

 - Автомобили должны быть ранее не бывшие в эксплуатации.

 - Автомобили должны быть не ранее 2023 года изготовления.

 - Автомобили, предназначенные для лиц с нарушениями функций правой ноги, левой ноги, обеих ног должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом и иметь сертификат соответствия.

Гарантия на Товар не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Срок гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляется в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

-гарантийный талон на автомобиль;

-выписка из электронного паспорта;

-сервисная книжка;

-руководство по эксплуатации автомобиля;

-договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;

-копия одобрения типа транспортного средства;

-копия действующего сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

-другие документы, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Место поставки товаров: по месту расположения поставщика или его представителя в г. Курске.

Срок поставки товара: с 09.01.2024 г. по 01.03.2024 г.

Конкретная дата и время поставки согласовываются с заказчиком.